1. DECRETO NUMERO 2061 DE 1996

( 12 NOV. 1996)

Por el cual se reglamentan las telecomunicaciones del servicio móvil marítimo.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el Numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 72 de 1989 y los Decretos 1900 de 1990 y 930 de 1992 y la Ley 80 de 1993 y:

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 5 del Decreto Ley 1900 de 1990, establece que: “ El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones, ejercerá las funciones de planeación, regular y control de las telecomunicaciones”.

Que el Artículo 18 del Decreto 1900 de 1990 establece que: “ El espectro electromagnético es de propiedad exclusiva del Estado y como tal constituyen un bien de dominio público, in enajenable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponden al Ministerio de Comunicaciones de conformidad con las leyes vigentes”.

Que el Artículo 19 del Decreto en mención señala que: “Las facultades de gestión, administración y control del espacio electromagnético comprenden, entre otras, las actividades de planeación y coordinación, la fijación del cuadro de frecuencia, el otorgamiento de permisos para su utilización, la protección y defensa del espectro radioeléctrico, la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, el establecimiento de condiciones técnica de equipos terminales y redes que utilicen en cualquier forma el espectro radioeléctrico, la detención de irregularidad y perturbaciones, y la adaptación de medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso del especto radioeléctrico, y a restablecerlo en caso de perturbación o irregularidades”.

Que el Artículo 32 del Decreto en mención, define los servicios auxiliares de ayuda como aquellos servicios de telecomunicaciones que están vinculadas a otros servicios públicos y cuyo objetivo es la seguridad de la vida humana, la seguridad del Estado o razones de interés humanitario. forman parte de estos servicios, entre otros, los servicios radioeléctricos de socorro y seguridad de la vida humana, ayuda a la meteorología y a la navegación aérea o marítima.

Que el Artículo 59 del Decreto 1900 de 1990 establece que: “ Todas las concesiones, autorizaciones, permisos y registros darán lugar, sin excepción alguna, al pago de derechos, tasas o tarifas a la entidad otorgante...”.

Que se hace necesario reglamentar el servicio móvil marítimo en el territorio colombiano, atendiendo las recomendaciones de los organismos que regulan la navegación marítima y fluvial a nivel mundial y darle aplicación a los convenios internacionales sobre la seguridad de la vida humana en el mar y en los ríos.

DECRETA:

CAPITULO I

DEFINICIONES

Articulo 1. El servicio móvil marítimo es el servicio de telecomunicaciones móvil que se presta entre estaciones costeras y estaciones de barco, entre estaciones de barco o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas que serán utilizadas para labores propias del medio marítimo y fluvial.

El servicio móvil marítimo incluye el servicio auxiliar de ayuda el cual tiene por objeto la seguridad de la vida humana y socorro en aguas territoriales y puertos de la República de Colombia.

ARTICULO 2. Para efectos del presente Decreto, se adoptan entre otras las siguientes definiciones, tomadas en lo pertinente, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional Telecomunicaciones, UIT.

Correspondencia pública: Toda telecomunicación que deban aceptar para su transmisión las oficinas t estaciones por el simple hecho de hallarse a disposición del público.

La correspondencia pública implica la prestación del servicio de telecomunicaciones de que trata el Artículo 33 de la Ley 80 de 1993.

Estación: Uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para asegurar un servicio de radiocomunicación, o el servicio de radioastronomía en un lugar determinado.

Las estaciones se clasificarán según el servicio en el que participen de una manera permanente o temporal.

Estación costera: Estación terrestre del servicio móvil marítimo.

Estación de Barco: Estación móvil del servicio móvil marítimo a bordo de un barco no amarrado de manera permanente y que no sea una estación de embarcación o dispositivo de salvamento.

Estación de comunicaciones a bordo: Estación móvil de baja potencia del servicio móvil marítimo destinada a las comunicaciones internas a bordo de un barco, entre un barco y sus botes y balsas durante ejercicio y operaciones de salvamento, o para las comunicaciones dentro de un grupo de barcos empujados o remolcados, así como para instrucciones de amarre y atraque.

Estación de embarcación o dispositivos de salvamento: Estación móvil del servicio móvil marítimo o del servicio móvil aeronáutico, destinada exclusivamente a las necesidades de los náufragos e instalada en una embarcación, balsa o cualquier otro equipo o dispositivo de salvamento.

Estación de radiobaliza de localización de siniestros: Estación del servicio móvil cuyas emisiones están destinadas a facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento.

Estación móvil: Estación del servicio móvil destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados.

Estación portuaria: Estación costera del servicio de operaciones portuarias.

Estación terrena costera: Estación terrena del servicio fijo por satélite o en algunos casos del servicio móvil marítimo por satélite instalada en tierra, en un punto determinado, con el fin de establecer un enlace de conexión en el servicio móvil marítimo por satélite.

Estación terrena de barco: Estación del servicio móvil, no destinada a ser utilizada en movimiento.

Estación terrestre: Estación del servicio móvil, no destinada a ser utilizada en movimiento.

Servicio de Radiocomunicación: Servicio que implica la transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctrico para fines específicos de telecomunicación.

Servicio Fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados.

Servicio móvil: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre estaciones móviles.

Servicio móvil marítimo: Servicio móvil entre estaciones costeras y estaciones de barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas; también pueden considerarse incluidas en este servicio, las estaciones de embarcación o dispositivos de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

Servicio de movimiento de barcos: Servicio de seguridad dentro del servicio móvil marítimo, distinto del servicio de operaciones portuarias, entre estaciones costeras y estaciones de barco, entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren únicamente a los movimientos de los barcos.

Quedan excluidos de este servicio los mensajes con carácter de correspondencia pública.

Servicio de operaciones portuarias: Servicio móvil marítimo en un puerto o en sus cercanías, entre estaciones costeras y estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren únicamente a las operaciones, movimiento y seguridad de los barcos y, en casos de urgencia, a la salvaguardia de las personas.

Quedan excluidos de este servicio los mensajes con carácter de correspondencia pública.

Transmisor de socorro de barco: transmisor de barcos para ser utilizado exclusivamente en una frecuencia de socorro, con fines de socorro, urgencia o seguridad.

PARÁGRAFO: Se adopta además las siguientes definiciones:

Agente marítimo o fluvial: Representante en tierra del armador, para todos los efectos relacionados con la nave, para lo cual requiere licencia de la autoridad marítima o fluvial competente.

Armador: La persona natural o jurídica, que sea o no propietaria de la nave, la apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que la afectan. La persona que figure en la respectivas matricula como propietario de una nave se reputará armador, salvo prueba en contrario. ( Artículo 1473 Código de Comercio).

Astilleros y talleres de reparación navales o de embarcaciones fluviales: Establecimientos comerciales autorizados y registros por la autoridad competente y dedicados a la construcción, reparación y mantenimiento de naves y embarcaciones.

Capitanía de puerto: Dependencia regional de la Dirección General Marítima que ejerce las funciones de esa Entidad, en el área asignada por la Ley y los reglamentos.

Cuerpo de guardacostas: Son motonaves comandadas y tripuladas por personas de la Armada Nacional, cuya función es vigilar las aguas marítimas delimitadas por la fronteras, haciendo la Ley y la soberanía nacional en su jurisdicción.

DIMAR: La Dirección Marítima es la autoridad marítima de orden nacional que se encuentra a cargo de la ejecución de las políticas del Gobierno sobre la materia y cuyo objeto consiste en dirigir, coordinar y controlar las actividades marítimas.

Dirección General de Transporte Fluvial: Organismo que ejecuta la política del Gobierno Nacional en materia de transporte, tránsito e infraestructura fluvial, de conformidad con los lineamientos del Ministro de Transporte.

Embarcadero: Instalación portuaria destinada al cargue y descargue embarque y desembarque de pasajeros de naves menores.

Empresa de pilotaje: Sociedad especializada en prestar el servicio de pilotaje en un puerto especifico, que debe estar registrada y en posesión de licencia vigente expedida por la autoridad marítima o fluvial competente.

Divisiones de Cuencas Fluvial: Dependencias regionales de la Dirección General de Transporte Fluvial que ejercen las funciones de esa entidad de las áreas fluviales asignadas por la Ley y los reglamentos.

Marinas: Establecimiento de comercio y registrado y autorizado por la autoridad competente para prestar servicios a naves menores y embarcaciones destinadas a la recreación y el turismo.

Motonave: Nave cuya propulsión se realiza a través de motor, se encuentre éste dentro o fuera de borda.

Muelle: Instalación portuaria destinada al cargue y descargue de naves o al embarque y desembarque de pasajeros.

Nave: Es toda construcción principal o independiente, idónea para la navegación y destinación a ella, cualquier que sea su sistema de propulsión.

Nave mayor: Nave cuyo peso tonelaje neto sea o exceda de 25 toneladas.

Nave menor o embarcación: Nave cuyo peso tonelaje neto sea inferior a 25 toneladas.

Operaciones marítimas, portuarias y fluviales: Comprenden entre otras las siguientes:

. Agenciamiento de naves.

. Buceo y salvamento.

. Cargue y descargue de buques.

. Control de tráfico marítimo y fluvial.

. Construcción y reparación.

. Embarque y desembarque de pasajeros.

. Navegación.

. Pilotaje.

. Remolque.

. Seguridad y Soberanía.

Operador Fluvial: Persona natural o jurídica autorizada por la autoridad competente que realiza una o varias de las operaciones antes mencionadas en el río.

Operador marítimo: Persona natural o jurídica autorizada por autoridad competente que realiza o varias de la operaciones antes mencionadas en el mar.

Operador portuario: Persona natural o jurídica inscrita y autorizada por la autoridad competente que realiza una o varias de las operaciones antes mencionadas en los puertos.

Pilotos prácticos: Profesional titulado por la autoridad marítima o fluvial competente, experto en el conocimiento de una zona marítima, fluvial o puerto especifico, que asesora a los capitanes en la maniobras de las naves.

Remolcador: Nave mayor especializada en el apoyo a naves y artefactos navales, para maniobras, rescates y remolque.

RR: Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión internacional de Telecomunicaciones –UIT.

Superintendencia General de Puerto: Entidad adscrita al Ministerio de Transporte cuyas funciones son ejercidas respecto de las actividades relacionadas con los puertos, embarcaderos y muelles costeros.

TRN: Tonelaje de registro neto.

1. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 3: Por virtud del presente Decreto, se incorporan las disposiciones del “ Manual para uso del servicio móvil marítimo y móvil marítimo por satélite” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT.

ARTICULO 4: Solo las personas naturales o jurídicas que ejecutan operaciones marítimas, portuarias y /o fluviales debidamente reconocidas por la autoridad competente y requieran utilizar las banderas de frecuencia atribuidas al servicio móvil marítimo, podrá solicitar al Ministerio de Comunicaciones el otorgamiento de una licencia que le permita el acceso a las mismas.

La solicitud deberá cumplir con los requisitos establecidos en este Decreto.

ARTICULO 5: Corresponde al Ministerio de comunicaciones otorgar las licencias para utilización de las banderas atribuidas al servicio móvil marítimo, a quien cumplan los requisitos exigidos en este Decreto.

El titular de la licencia estará igualmente autorizado para utilizar las banderas de frecuencia atribuidas a los servicios auxiliares de ayuda.

PARÁGRAFO: El otorgamiento de la licencia no autoriza al titular de la misma para prestar servicios de Telecomunicaciones, ni para permitir a terceros el acceso y utilización de las banderas atribuidas al servicio móvil marítimo, ni tampoco para conectarse a la red telefónica pública conmutada.

ARTICULO 6: Ninguna persona natural o jurídica de carácter público o privado podrá instalar o utilizar una estación transmisora y /o receptor sin la correspondiente licencia expedida por el Ministerio de conformidad a la disposición del presente Decreto.

ARTICULO 7: Las personas autorizadas para utilizar las banderas atribuidas al servicio móvil marítima deberán dar cumplimiento a las siguientes disposiciones:

* + 1. Las Telecomunicaciones relacionadas con la seguridad de la vida humana, como las telecomunicaciones de socorro, tendrá derecho absoluto a la transmisión y gozarán, en la medida en que sea técnicamente viable, de prioridad absoluta sobre todas las demás telecomunicaciones, conforme a los convenios internacional y teniendo en cuenta las Recomendaciones pertinentes de la UIT.
    2. Todas Las estaciones estarán obligadas a limitar su potencia radiada al mínimo necesario para asegurar un servicio satisfactorio.
    3. Con el fin evitar las interferencias las estaciones elegirán y utilizarán transmisores y receptores que se ajustarán a los dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT según los Apéndices 7 y 8.
    4. Se deberá evitar que se causen interferencias a las frecuencias de socorro y seguridad internacionalmente establecida de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
    5. Cumplir las normas de orden técnico contenidas en estas reglamentación y las demás normas nacionales e internacionales vigentes sobre la materia.
    6. Operar bajo procedimientos técnicos adecuados con el fin de evitar interferencias perjudiciales en la banda o a otros servicios.
    7. Usar en todo momento un lenguaje decoroso que no atente contra la moral y las buenas costumbres.
    8. Transmitir los mensajes con exactitud y fidelidad, dando la identificación y localización precisa.
    9. Se prohíbe a todas las estaciones:
       1. Las transmisiones inútiles.
       2. La transmisión de señales y de correspondencia superfluas.
       3. La transmisión de señales falsas y engañosas.
       4. La transmisión de señales sin identificación salvo los casos previstos en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
       5. La interceptación, sin autorización, de radiocomunicaciones no destinadas al uso público general.
       6. La divulgación del contenido o simplemente de la existencia, la publicación o cualquier otro uso, sin autorización, de toda clase de información obtenida mediante la intercepción de las radiocomunicaciones a que se refiere el numeral 5 anteriormente citado.
       7. Utilizar los canales de radio con fines publicitarios, difusión de temas religiosos y políticos.
       8. Las transmisiones deberán ser cortas, precisas y concisas.

ARTICULO 8: Las bandas de frecuencia y los canales radioeléctricos atribuidos al servicio auxiliar de ayuda del servicio móvil marítimo solo podrá utilizase con este fin. Le corresponde al Ministerio de Comunicaciones ejercer las funciones de control y vigilancia, para que los titulares de la licencia de utilización de las bandas de frecuencia atribuidas al servicio móvil marítimo hagan buen uso de éstas y cumplan con las disposiciones de este decreto.

ARTICULO 9: Quienes presten servicio de telecomunicaciones a terceros o de correspondencia pública nacional y /o internacional, a través de las estaciones costeras que utilicen las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo mediante estaciones móviles o fijas dedicadas a este fin, deberán tener la calidad de operadores del servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional, y estarán subordinados al cumplimiento de las normas previstas en este decreto y a lo establecido por los reglamentos internacionales.

ARTICULO 10: Quienes deseen prestar el servicio de telecomunicaciones incluido el servicio móvil marítimo a terceros o instalar redes privadas, relacionadas con operaciones distintas de las atribuidas en este decreto, y requerirán autorización del Ministerio de Comunicaciones, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Decretos 1900 de 1990, 930 de 1992, 1448 de 1995 y en la Ley 80 de 1993, y demás normas relacionadas con los servicios o actividades que ser trate.

ARTICULO 11: Este deber del Estado, a través de la Dirección General Marítima DIMAR y la Dirección General de Transporte Fluvial dirigir coordinar y controlar las actividades utilizará el espectro radioeléctrico para proteger y garantizar la seguridad de la vida humana, y prestar asistencia en caso de emergencia en concordancia con los convenios internacionales.

CAPITULO III

BANDAS DE FRECUENCIAS

ARTICULO 12: Se atribuye con exclusividad para el servicio móvil marítimo en las zonas costeras y aguas territoriales de la Republica de Colombia, las bandas de frecuencia internacionalmente atribuidas para este servicio y se adoptan las canalizaciones utilizadas por el servicio móvil marítimo; igualmente se adoptan con exclusividad las bandas y los canales para el servicio auxiliar de ayuda de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT, como se establece en los siguientes Artículos.

ARTICULO13: Banda de 14 a 19,95 kKz.

La utilización de esta banda por el servicio móvil marítimo está limitada a las estaciones costeras radiotelegráficas ( A1A y F1b solamente). Excepcionalmente, está autorizado el empleo de las clases de emisión J2B y J7B, a condición de que no se rebase la anchura de banda necesaria utilizada normalmente para emisiones de clase A1A o F1B.

Las estaciones de los servicios a los que se ha atribuido la banda 14-19,95 kMz podrá transmitir frecuencia patrón y señales horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias perjudiciales.

ARTICULO 14: Banda de 20,05 a 70 kHz.

La utilización de esta banda por el servicio móvil marítimo está limitada a las estaciones costeras radiotelegráficas ( A1A y F1B solamente).Excepcionalmente, está autorizado el empleo de las clases de emisión J2B y J7B, a condición de que no se rebase la anchura de banda necesaria utilizada normalmente para emisiones de clase A1A o F1B.

Las estaciones de los servicios a los que se ha atribuida la banda 20,05-70 kHz podrá transmitir frecuencias patrón y señales horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias perjudiciales.

El servicio MOVIL MARÍTIMO comparte a titulo primario esta banda con el servicio FIJO.

ARTICULO 15: Banda de 70 a 90 kHz.

La utilización de esta banda por el servicio móvil marítimo está limitada a las estaciones costeras radiotelegráficas ( A1A y F1B solamente). Excepcionalmente, está autorizado el empleo de las clases de emisión J2B o J7B, a condición de que no se rebase la anchura de banda necesaria utilizada normalmente para emisión de clase A1A o F1B.

En la banda 70 a 90 kHz., podrá utilizarse sistemas de radionavegación por impulsos siempre y cuando no causen interferencia perjudicial a otros servicios a que está atribuida esta banda.

En la banda de 70 a 90 kHz,. Podrá establecer y funcionamiento estaciones del servicio de radionavegación marítima, a reserva de obtener el acuerdo indicando en el numeral S9.21 del RR de las administraciones cuyos servicios explotados con arreglo al Cuadro puedan verse efectuados. No obstante, las estaciones de los servicios fijos, móvil marítimo y de radiolocalización no debe cuasar interferencia perjudicial a la estaciones del servicio de radionavegación marítimo que se establece como consecuencia de tales acuerdos.

El servicio MOVIL MARÍTIMO comparte a titulo primario esta banda con los servicios FIJO Y RADIONAVEGACION MARÍTIMA. También comparte la banda con el servicio de Radiolocalización el cual está a titulo secundario.

ARTICULO 16: Banda de 110 a 130 kHz.

En la banda de 110 a 130 kHz., podrá utilizarse sistemas de radionavegación por impulsos siempre y cuando no causen interferencia perjudicial a otros servicios a que está atribuida esta banda.

Las emisiones de las clases A1A o F1B, A2C, A3C, F1C o F3C son las únicas autorizadas APRA las estaciones del servicio fijo en esta banda y para las estaciones del servicio móvil marítimo. Excepcionalmente, a las estaciones del servicio móvil marítimo les está autorizado el empleo de las clases de emisión J2B y J7B, a condición de que no se rebase la anchura de banda necesaria utilizada normalmente para emisiones de clase A1A o F1B.

E la banda de 110 a 130 kHz., podrá establecer y funcionar estaciones del servicio de radionavegación marítima, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el numeral S9.21 del RR de las administraciones cuyos servicios explotados con arreglos al Cuadro pueden verse afectados. No obstante, las estaciones de los servicios filos, móvil marítimo y de radiolocalización no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación marítima que se establezcan como consecuencia de tales acuerdos.

El servicio MOVIL MARÍTIMO comparte a titulo primario esta banda con los servicios FIJO T RADIONAVEGACION MARÍTIMA. También comparte la banda con el servicio de Radiolocalización el cual está a titulo secundario.

ARTICULO 17: Banda de 130 a 160 kHz.

Las emisiones de las clases A1A o F1B, A2C, A3C, F1C o F3C son las únicas autorizadas para las estaciones del servicio fijo en esta banda y para las estaciones del servicio móvil marítimo. Excepcionalmente, a las estaciones del servicio móvil marítimo les está autorizado el empleo de las clases de emisión J2B y J7B, a condición de que no se rebase la anchura de banda necesarias utilizada normalmente para emisiones de clase A1A y F1B.

El servicio MOVIL MARÍTIMO comparte a titulo primario esta banda con el servicio FIJO.

ARTICULO 18: Banda DE 415 a 495 kHz.

El uso de estas bandas por el servicio móvil marítimo está limitado a la radiotelegrafia.

La banda de 490 a 495 kHz., estará sujeta a las disposiciones del apéndice S13 hasta la fecha de entregada en vigor de la banda de guarda reducida de acuerdo con la Resolución 210 (Mob- 87).

La utilización de la banda 490-495 kHz., por el servicio de radionavegación aeronáutica está limitada a los radiofaros no direccionales que no utilicen transmisiones vocales.

En el servicio marítimo, y a partir de la fecha en que el sistema mundial de socorro y seguridad marítimos entre plenamente en servicio ( véase la Resolución 331( Mob-87)), la frecuencia 490 kHz., deberá utilizarse exclusivamente para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con destino a los barcos, por medio de telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las condiciones para la utilización de la frecuencia 490kHz., se prescriben en los Artículos S31 y S52, del RR y en la Resolución COM4-7. La utilización de la banda 415-495 kHz., para el servicio de radionavegación aeronáutica no debe causar interferencia perjudicial a la frecuencia 490 kHz.

La banda en mención se comparte con Radionavegación aeronáutica, servicio que está a titulo secundario.

ARTICULO 19: Banda de 495 a 505 kHz.

La banda de 495 a 505 kHz., está internacionalmente atribuida al servicio MOVIL (socorro y llamada) y a nivel nacional se atribuye adicionalmente para el servicio auxiliar d ayuda del servicio móvil marítimo.

La frecuencia 500 kHz., es una frecuencia internacional de socorro y de llamada en radiotelegrafía Morse. Se adoptan las condiciones para la utilización de esta frecuencia contenidos en los artículos S31 y S52 del RR y en el apéndice S31.

Antes de transmitir en la frecuencia de 500kHz., las estaciones deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente para cerciorarse de que no se cursa ningún tráfico de socorro ( véase la Recomendación UIT-R M. 1170).

ARTICULO 20: Banda de 505 a 510 kHz.

El uso de esta banda por el servicio móvil marítimo será limitado a la radiotelegrafía.

La banda de 505-510 kHz., estará sujeta a la disposiciones del apéndice S13 hasta la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda reducida de acuerdo con la Resolución 210 ( Mob-87).

ARTICULO 21: Se atribuye a nivel nacional la frecuencia 518 kHz., para el servicio auxiliar de ayuda del servicio móvil marítimo.

Las condiciones de utilización de frecuencia de 518 kHz., por el servicio móvil marítimo están descritas en los Artículos S31 y S52 y en el apéndice S13 del RR (véase la Resolución COM4-7).

ARTICULO 22: Banda de 2065 a 2107 Khz.

Las estaciones costeras y las estaciones de barco que utilicen la radiotelefonía, en esta banda, solo podrá efectuar emisiones de clase J3E, sin que la potencia en la cresta de la envolvente exceda de 1 Kw. Conviene que estas estaciones utilicen preferentemente las siguientes frecuencias portadoras : 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz, y 2103,5 kHz.

A reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo, las frecuencias comprendidas entre 2065 kHz y 2107 kHz podrá utilizarse por las estaciones del servicio fijo, que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales, y cuya potencia media no exceda de 50 vatios.

ARTICULO 23: Banda de 2170 a 2173,5 kHz.

Banda atribuida internacionalmente con exclusividad al servicio móvil marítimo.

ARTICULO 24: Banda de 2173,5 a 2190,5 kHz.

La banda de 2173,5-2190,5 kHz., está internacionalmente atribuida al servicio MOVIL ( socorro y llamada) y nacionalmente además se atribuye al servicio auxiliar de ayuda del servicio móvil marítimo.

La frecuencia portadora de 2182 kHz., es una frecuencia internacional de socorro y de llamada en radiotelefonía. En los artículos S31 y S52 y en el apéndice S13 del RR se fijan las condiciones para el empleo de la Banda 2173,5-2190,5 kHz.

La frecuencia 2187,5 Khz., es frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital. Las condiciones de utilización de esta frecuencia están descritas en el Artículo S31.

La frecuencia 2174,5 Khz., es frecuencia de socorro para telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las condiciones de utilización de esta frecuencia están descritas en el artículo S31 del RR.

La frecuencia portadora de 2182 kHz, puede además utilizarse de conformidad con los procedimientos en vigor para los servicios de radiocomunicación terrenales, en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados. Las condiciones de utilización de esta frecuencia se fijan en los Artículos S31 y en el apéndice S13 del RR. También puede utilizarse las frecuencias 10003 kHz, 14993 kHz, aunque en este caso las emisiones deben estar limitadas a una banda de +3 kHz en torno a dichas frecuencias.

ARTICULO 25: Banda de 2190,5 a 2194 kHz.

Banda atribuida internacionalmente con exclusividad al servicio móvil marítimo.

ARTICULO 26: Banda de 4000 a 4063 kHz.

El uso de la banda 4000-4063 kHz, por el servicio móvil marítimo, está limitado a las estaciones d barco que funcionen en radiotelefonía ( véase el número S52.221 y el apéndice S17).

El servicio MOVIL MARÍTIMO comparte a titulo primario esta banda con el servicio FIJO.

PARÁGRAFO: La TABLA 1 contiene el cuadro de frecuencia de transmisión en banda lateral única ( en kHz) recomendadas para estaciones de barco en la banda 4.000- 4.063 kHz, compartida con el servicio FIJO.

1. TABLA 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANAL # | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas | CANAL # | Frecuencia Portadoras | Frecuencias asignadas |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | 4000  4003  4006  4009  4012  4015  4018  4021  4024  4027  4030 | 4001,4  4004,4  4007,4  4010,4  4013,4  4016,4  4019,4  4022,4  4025,4  4028,4  4031,4 | 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 | 4033  4036  4039  4042  4045  4048  4051  4054  4057  4060 | 4034,4  4037,4  4040,4  4043,4  4046,4  4049,4  4052,4  4055,4  4058,4  4061,4 |

Las frecuencias incluidas en la TABLA 1 podrá utilizarse;

-para complementar los canales de barco-costera para la explotación dúplex de la TABLA 2;

-Para la explotación simples ( una sola frecuencia) y la explotación en bandas cruzadas entre barcos;

-Para la explotación en bandas cruzadas con estaciones costeras en canales de la TABLA 4;

* Para la explotación dúplex con estaciones costeras que trabajan en la banda 4438-4650 kHz;
* Para la explotación dúplex con los canales 428 y 429.

ARTICULO 27: Banda de 4063 a 4438 kHz.

La frecuencia 4207,5 kHz es frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital. Las condiciones de utilización de esta frecuencia están descritas en el Artículo S31 del RR.

La frecuencia 4177,5 kHz es frecuencia internacional de socorro para telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las condiciones de utilización de esta frecuencia están descritas en el Artículo S31 del RR.

Las condiciones de utilización de la frecuencia portadora 4125 kHz están descritas en los Artículos S31 y S52 del RR.

La frecuencia 4209,5 kHz se utilizará exclusivamente para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con destino a los barcos mediante técnicas de impresión directa de banda estrecha ( véase la Resolución COM4-7).

La frecuencia 4210 kHz es una frecuencia internacional de transmisión de información relativa a la seguridad marítima (MSI) ( véase la Resolución 333 ( Mob-87) y el apéndice S17).

Excepcionalmente, y a condición de no causar internacional perjudicial al servicio móvil marítimo, las frecuencias comprendidas entre 4063-4123 kHz y 4130-4438 kHz podrá ser utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales y cuya potencia media no exceda de 50 vatios.

PARAFRAFO: La TABLA 2 contiene el cuadro de frecuencias ( en kHz) de transmisión para explotación dúplex en banda lateral única ( canales de dos frecuencias).

TABLA 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 4 MHz | | | |
| CANAL # | Estaciones costeras | | Estaciones de barco | |
|  | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas |
| 401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429 | 4357  4360  4363  4366  4369  4372  4375  4378  4381  4384  4387  4390  4393  4396  4399  4402  4405  4408  4411  4414  4417  4420  4423  4426  4429  4432  4435  4351  4354 | 4358,4  4361,4  4364,4  4367,4  4370,4  4373,4  4376,4  4379,4  4382,4  4385,4  4388,4  4391,4  4394,4  4397,4  4400,4  4403,4  4406,4  4409,4  4412,4  4415,4  4418,4  4421,4  4424,4  4427,4  4430,4  4433,4  4436,4  4352,4  4355,4 | 4065  4068  4071  4074  4077  4080  4083  4086  4089  4092  4095  4098  4101  4104  4107  4110  4113  4116  4119  4122  4125  4128  4131  4134  4137  4140  4143  -  - | 4066,4  4069,4  4072,4  4075,4  4078,4  4081,4  4084,4  4087,4  4090,4  4093,4  4096,4  4099,4  4102,4  4105,4  4108,4  4111,4  4114,4  4117,4  4120,4  4123,4  4126,4  4129,4  4132,4  4135,4  4138,4  4141,4  4144,4  -  - |

ARTICULO 28: Se atribuye a nivel nacional la frecuencia 4125 kHz para el servicio auxiliar de ayuda del servicio móvil marítimo.

La frecuencia portadora de 4125 kHz puede ser utilizada por estaciones de aeronave para comunicarse con estaciones del servicio móvil marítimo con fines de socorro y seguridad, incluyendo las operaciones de búsqueda y salvamento.

ARTICULO 29: Banda de 6200 a 6525 kHz.

Excepcionalmente, y a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo, las frecuencias comprendidas entre 6200-6213,5 kHz y 6220-6525 kHz podrá ser utilizadas por estaciones del servicio fijo, que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales, y cuya potencia media no exceda de 50 vatios.

PARÁGRAFO: La TABLA 3 contiene el cuadro de frecuencias ( en kHz) de transmisión para explotación dúplex en banda lateral única ( canales de dos frecuencias).

1. TABLA 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 6 MHz | | | |
| CANAL # | Estaciones costeras | | Estaciones de barco | |
|  | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas |
| 601  602  603  604  605  606  607  608 | 6501  6504  6507  6510  6513  6516  6519  6522 | 6502,4  6505,4  6508,4  6511,4  6514,4  6517,4  6520,4  6523,4 | 6200  6203  6206  6209  6212  6215  6218  6221 | 6201,4  6204,4  6207,4  6210,4  6213,4  6216,4  6219,4  6222,4 |

ARTICULO 30: Se atribuyen a nivel nacional las frecuencias 6215 kHz, 6312 kHz, 6313 kHz, 6314 kHz, para el servicio auxiliar de ayuda del servicio móvil marítimo.

Se utiliza la frecuencia portadora de 6215 khz, además de la frecuencia portadora de 2182 kHz, para socorro y seguridad, así como para llamada y respuesta; esta frecuencia se utiliza también para tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía. Las condiciones de y utilización de la frecuencia portadora 6215 kHz están descritas en los artículos S31 y S52 y en el apéndice S13 del RR.

La frecuencia 6312 kHz es frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital. Las condiciones de utilización de esta frecuencia están descritas en el artículo S31 del RR.

La frecuencia 6314 kHz es una frecuencia internacional de transmisión de información relativa a la seguridad marítima (MSI). (Véase la Resolución 333 ( Mob-87) y el apéndice S17).

La frecuencia 6268 kHz es frecuencia internacional de socorro para la telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las condiciones de utilización de esta frecuencia están descritas en el artículo S31 del RR.

ARTICULO 31: Banda de 8100 a 8195 khz.

El servicio MOVIL MARÍTIMO comparte a titulo primario esta banda con el servicio FIJO.

PARÁGRAFO: La TABLA 4 contiene el cuadro de frecuencias de transmisión en banda lateral única ( en kHz) recomendadas para estaciones de banda de barco en la banda 8100 – 8195 kHz, compartida con el servicio FIJO.

1. TABLA 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANAL # | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas | CANAL # | Frecuencia Portadoras | Frecuencias asignadas |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 | 8101  8104  8107  8110  8113  8116  8119  8122  8125  8128  8131  8134  8137  8140  8143  8146 | 8102,4  8105,4  8108,4  8111,4  8114,4  8117,4  8120,4  8123,4  8126,4  8129,4  8132,4  8135,4  8138,4  8141,4  8144,4  8147,4 | 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  - | 8149  8152  8155  8158  8161  8164  8167  8170  8173  8176  8179  8182  8185  8188  8191  - | 8150,4  8153,4  8156,4  8159,4  8162,4  8165,4  8168,4  8171,4  8174,4  8177,4  8180,4  8183,4  8186,4  8189,4  8192,4  - |

Las frecuencias incluidas en la TABLA 4 podrá utilizarse;

* Para completar los canales de barco-costera y costera-barco para la explotación dúplex de la TABLA 5;
* Para la explotación símplex (una sola frecuencia) y la explotación en bandas cruzadas entre barcos;
* Para la explotación en bandas cruzadas con estaciones de barco en canales de la TABLA 1;
* Para al explotación simples barco-costera o costera-barco;
* Para la explotación dúplex con los canales 834, 835, 836 y 837.

ARTICULO 32: Banda de 8195 a 8815 kHz.

La TABLA 5 contiene el cuadro de frecuencia ( en kHz) de transmisión para explotación dúplex en bandas lateral única ( canales de dos frecuencias).

1. TABLA 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 8 MHz | | | |
| CANAL # | Estaciones costeras | | Estaciones de barco | |
|  | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas |
| 801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837 | 8719  8722  8725  8728  8731  8734  8737  8740  8743  8746  8749  8752  8755  8758  8761  8764  8767  8770  8773  8776  8779  8782  8785  8788  8791  8794  8797  8800  8803  8806  8809  8812  8291  8707  8710  8713  8716 | 8720,4  8723,4  8726,4  8729,4  8732,4  8735,4  8738,4  8741,4  8744,4  8747,4  8750,4  8753,4  8756,4  8759,4  8762,4  8765,4  8768,4  8771,4  8774,4  8777,4  8780,4  8783,4  8786,4  8789,4  8792,4  8795,4  8798,4  8801,4  8804,4  8807,4  8810,4  8813,4  8292,4  8708,4  8711,4  8714,4  8717,4 | 8195  8198  8201  8204  8207  8210  8213  8216  8219  8222  8225  8228  8231  8234  8237  8240  8243  8246  8249  8252  8255  8258  8261  8264  8267  8270  8273  8276  8279  8282  8285  8288  8291  -  -  -  - | 8196,4  8199,4  8202,4  8205,4  8208,4  8211,4  8214,4  8217,4  8220,4  8223,4  8226,4  8229,4  8232,4  8235,4  8238,4  8241,4  8244,4  8247,4  8250,4  8253,4  8256,4  8259,4  8262,4  8265,4  8268,4  8271,4  8274,4  8277,4  8280,4  8283,4  8286,4  8289,4  8292,4  -  -  -  - |

ARTICULO 33: Se atribuyen a nivel nacional las frecuencias 8291 kHz, 8364kHz, 8376,5 kHz, 8414,5 khz y 8416 khz para el servicio auxiliar de ayuda del servicio móvil marítimo.

L frecuencia de 8364 kHz está designada para su utilización por la estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento, si están equipadas para transmitir en frecuencia de las bandas comprendidas entre 4000 kHz y 27500 khz y si desean establecer comunicaciones relativas a las operaciones de búsqueda y salvamento con estaciones de los servicios móviles marítimo y aeronáutico. La frecuencia 8364 khz puede además utilizarse de conformidad con los procedimientos en vigor para los servicios de radiocomunicación terrenales, en operaciones de utilización de esta frecuencia se fijan en los Artículos S31 y en el apéndice S13 del RR.

La frecuencia 8414,5 kHz es frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital. Las condiciones de utilización de esta frecuencia están descritas en el Artículo S31 del RR.

La frecuencia 8376,5 kHz es frecuencia internacional de socorro para telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las condiciones de utilización de esta frecuencia están descritas en el Artículo S31 del RR.

La frecuencia 8416,5 kHz es una frecuencia internacional de transmisión de información relativa a la seguridad marítima (MSI).

Las condiciones de utilización de la frecuencia portadora 8291 kHz están descritas en los Artículos S31 y S52 y en el apéndice S13 del RR.

ARTICULO 34: Banda de 12230 a 13200 kHz.

La frecuencia 12577 kHz es frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital. Las condiciones de utilización de esta frecuencia están descritas en el Artículo S31 del RR.

La frecuencia 12520 kHz es frecuencia internacional de socorro para telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las condiciones de utilización de esta frecuencia están descritas en el Artículo S31 del RR.

La frecuencia 12579 khz es una frecuencia internacional de transmisión de información relativa a la seguridad marítima ( MSI) ( Véase la Resolución 333 ( Mob-87) y el apéndice S17).

Las condiciones de utilización de la frecuencia portadora 12290 khz están descritas en los Artículos S31 y S52 y en el apéndice S13 del RR.

PARÁGRAFO: La TABLA 6 contiene el cuadro de frecuencias ( en kHz) de transmisión para explotación dúplex en banda lateral única ( canales de dos frecuencias).

1. TABLA 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 12 MHz | | | |
| CANAL # | Estaciones costeras | | Estaciones de barco | |
|  | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas |
| 1201  1202  1203  1204  1205  1206  1207  1208  1209  1210  1211  1212  1213  1214  1215  1216  1217  1218  1219  1220  1221  1222  1223  1224  1225  1226  1227  1228  1229  1230  1231  1232  1233  1234  1235  1236  1237  1238  1239  1240  1241 | 13077  13080  13083  13086  13089  13092  13095  13098  13101  13104  13107  13110  13113  13116  13119  13122  13125  13128  13131  13134  13137  13140  13143  13146  13149  13152  13155  13158  13161  13164  13167  13170  13173  13176  13179  13182  13185  13188  13191  13194  13197 | 13078,4  13081,4  13084,4  13087,4  13090,4  13093,4  13096,4  13099,4  13102,4  13105,4  13108,4  13111,4  13114,4  13117,4  13120,4  13123,4  13126,4  13129,4  13132,4  13135,4  13138,4  13141,4  13144,4  13147,4  13150,4  13153,4  13156,4  13159,4  13162,4  13165,4  13168,4  13171,4  13174,4  13177,4  13180,4  13183,4  13186,4  13189,4  13192,4  13195,4  13198,4 | 12230  12233  12236  12239  12242  12245  12248  12251  12254  12257  12260  12263  12266  12269  12269  12275  12278  12281  12284  12287  12290  12293  12296  12299  12302  12305  12308  12311  12314  12317  12320  12323  12326  12329  12332  12335  12338  12341  12344  12347  12350 | 12231,4  12234,4  12237,4  12240,4  12243,4  12246,4  12249,4  12252,4  12255,4  12258,4  12261,4  12264,4  12267,4  12270,4  12270,4  12276,4  12279,4  12282,4  12285,4  12288,4  12291,4  12294,4  12297,4  12300,4  12303,4  12306,4  12309,4  12312,4  12315,4  12318,4  12321,4  12324,4  12327,4  12330,4  12333,4  12336,4  12339,4  12342,4  12345,4  12348,4  12351,4 |

ARTICULO 35: Banda de 16360 a 17410 khz.

La frecuencia 16804,5 kHz es frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital. Las condiciones de utilización de esta frecuencia están descritas en el Artículo S31 del RR.

La frecuencia 16695 kHz es frecuencia internacional de socorro para la telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las condiciones de utilización de esta frecuencia están descritas en el Artículo S31 del RR.

La frecuencia 16806,5 kHz es una frecuencia internacional de transmisión de información relativa a la seguridad marítima (MSI) ( Véase la Resolución 333 ( Mob-87) y el apéndice S17 del RR.

Las condiciones de utilización de la frecuencia portadora 16420 kHz están descritas en los Artículos S31 y S52 y en el apéndice S13 del RR.

PARÁGRAFO : La TABLA 7 contiene el cuadro de frecuencia ( en kHz) de transmisión para explotación dúplex en banda lateral única ( canales de dos frecuencias).

TABLA 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 16 MHz | | | |
| CANAL # | Estaciones costeras | | Estaciones de barco | |
|  | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas |
| 1601  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617  1618  1619  1623  1624  1625  1626  1627  1628  1629  1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636  1637  1638  1639  1640  1641  1642  1643  1644  1645  1646  1647  1648  1649  1650  1651  1652  1653  1654  1655  1656 | 17242  17245  17248  17251  17254  17257  17260  17263  17266  17269  17272  17275  17278  17281  17284  17287  17290  17293  17296  17308  17311  17314  17317  17320  17323  17326  17329  17332  17335  17338  17341  17344  17347  17350  17353  17356  17359  17362  17365  17368  17371  17374  17377  17380  17383  17386  17389  17392  17395  17398  17401  17404  17407 | 17243,4  17246,4  17249,4  17252,4  17255,4  17258,4  17261,4  17264,4  17267,4  17270,4  17273,4  17276,4  17279,4  17282,4  17285,4  17288,4  17291,4  17294,4  17297,4  17309,4  17312,4  17315,4  17318,4  17321,4  17324,4  17327,4  17330,4  17333,4  17336,4  17339,4  17342,4  17345,4  17348,4  17351,4  17354,4  17357,4  17360,4  17363,4  17366,4  17369,4  17372,4  17375,4  17378,4  17381,4  17384,4  17387,4  17390,4  17393,4  17396,4  17399,4  17402,4  17405,4  17408 | 16360  16363  16366  16369  16372  16375  16378  16381  16384  16387  16390  16393  16396  16399  16402  16405  16408  16411  16414  16426  16429  16432  16435  16438  16441  16444  16447  16450  16453  16456  16459  16462  16465  16468  16471  16474  16477  16480  16483  16486  16489  16492  16495  16498  16501  16504  16507  16510  16513  16516  16519  16522  16525 | 16361,4  16364,4  16367,4  16370,4  16376,4  16376,4  16379,4  16382,4  16385,4  16388,4  16391,4  16394,4  16397,4  16400,4  16403,4  16406,4  16409,4  16412,4  16415,4  16427,4  16430,4  16433,4  16436,4  16439,4  16442,4  16445,4  16448,4  16451,4  16454,4  16457,4  16460,4  16463,4  16466,4  16469,4  16472,4  16475,4  16478,4  16481,4  16484,4  16487,4  16490,4  16493,4  16496,4  16499,4  16502,4  16505,4  16508,4  16511,4  16514,4  16517,4  16520,4  16523,4  16526,4 |

ARTICULO 36: Banda de 18780 a 18900 kHz.

ARTICULO 37: Banda de 19680 a 19800 kHz.

PARÁGRAFO. La TABLA 8 contiene el cuadro de frecuencia ( en kHz) de transmisión para explotación dúplex en banda lateral única ( canales de dos frecuencias), de las bandas de los Artículos 36 y 37.

1. TABLA 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 18/19 MHz | | | |
| CANAL # | Estaciones costeras | | Estaciones de barco | |
|  | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas |
| 1801  1802  1803  1804  1805  1806  1807  1808  1809  1810  1811  1812  1813  1814  1815 | 19755  19758  19761  19764  19767  19770  19773  19776  19779  19782  19785  19788  19791  19794  19797 | 19756,4  19759,4  19762,4  19765,4  19768,4  19771,4  19774,4  19777,4  19780,4  19783,4  19786,4  19789,4  19792,4  19795,4  19798,4 | 18780  18783  18786  18789  18792  18795  18798  18801  18804  18807  18810  18813  18816  18819  18822 | 18781,4  18784,4  18787,4  18790,4  18793,4  18796,4  18799,4  18802,4  18805,4  18808,4  18811,4  18814,4  18817,4  18820,4  18823,4 |

ARTICULO 38: Banda de 22000 a 22855 khz.

La frecuencia 22376 khz es una frecuencia internacional de transmisión de información relativa a la seguridad marítima ( MSI) ( Véase la Resolución 333 ( Mob-87) y el apéndice S17).

PARÁGRAFO: La TABLA 9 contiene el cuadro de frecuencias ( en kHz) de transmisión para explotación dúplex en banda lateral única ( canales de dos frecuencias).

TABLA 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 22 MHz | | | |
| CANAL # | Estaciones costeras | | Estaciones de barco | |
|  | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas |
| 2201  2202  2203  2204  2205  2206  2207  2208  2209  2210  2211  2212  2213  2214  2215  2216  2217  2218  2219  2220  2221  2222  2223  2224  2225  2226  2227  2228  2229  2230  2231  2232  2233  2234  2235  2236  2237  2238  2239  2240  2241  2242  2246  2247  2248  2249  2250  2251  2252  2253 | 22696  22699  22702  22705  22708  22711  22714  2208  22720  22723  22726  22729  22732  22735  22738  22741  22744  22747  22750  22753  22756  22759  22762  22765  22768  22771  22774  22777  22780  22783  22786  22789  22792  22795  22798  22801  22804  22807  22810  22813  22816  22819  22831  22834  22837  22840  22843  22846  22849  22852 | 22697,4  22700,4  22703,4  22706,4  22709,4  22712,4  22715,4  22718,4  22721,4  22724,4  22727,4  22730,4  22733,4  22736,4  22739,4  22742,4  22745,4  22748,4  22751,4  22754,4  22757,4  22760,4  22763,4  22766,4  22769,4  22772,4  22775,4  22778,4  22781,4  22784,4  22787,4  22790,4  22793,4  22796,4  22799,4  22802,4  22805,4  22808,4  22811,4  22814,4  22817,4  22820,4  22832,4  22835,4  22838,4  22841,4  22844,4  22847,4  22850,4  22853,4 | 22000  22003  22006  22009  22012  22015  22018  22021  22024  22027  22030  22033  22036  22039  22042  22045  22048  22051  22054  22057  22060  22063  22066  22069  22072  22075  22078  22081  22084  22087  22090  22093  22096  22099  22102  22105  22108  22111  22114  22117  22120  22123  22135  22138  22141  22144  22147  22150  22153  22156 | 22001,4  22004,4  22007,4  22010,4  22013,4  22016,4  22019,4  22022,4  22025,4  22028,4  22031,4  22034,4  22037,4  22040,4  22043,4  22046,4  22049,4  22052,4  22055,4  22058,4  22061,4  22064,4  22067,4  22070,4  22073,4  22076,4  22079,4  22082,4  22085,4  22088,4  22091,4  22094,4  22097,4  22100,4  22103,4  22106,4  22109,4  22112,4  22115,4  22118,4  22121,4  22124,4  22136,4  22139,4  22142,4  22145,4  22148,4  22151,4  22154,4  22157,4 |

ARTICULO 39: Banda de 25070 a 25210 kHz

ARTICULO 40: Banda de 26100 a 26175 kHz.

La frecuencia 26100,5 kHz es una frecuencia internacional de transmisión de información relativa al seguridad marítima (MSI) ( Véase la Resolución 333 ( Mob-87) y el apéndice S17).

PARÁGRAFO : La TABLA 10 contiene el cuadro de frecuencia ( en kHz) de transmisión para explotación dúplex en banda lateral única ( canales de dos frecuencias) correspondiente a los Artículos 39 y 40.

TABLA 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 25/26 MHz | | | |
| CANAL # | Estaciones costeras | | Estaciones de barco | |
|  | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas | Frecuencias Portadoras | Frecuencias asignadas |
| 2501  2502  2503  2504  2505  2506  2507  2508 | 26145  26148  26151  26154  26157  26160  26163  26166 | 26146,4  26149,4  26152,4  26155,4  26158,4  26161,4  26164,4  26167,4 | 25070  25073  25076  25079  25082  25085  25088  25091 | 25071,4  25074,4  25077,4  25080,4  25083,4  25086,4  25089,4  25092,4 |

Articulo 41: Se adopta la distribución de los canales radiotelefónicos en las bandas del servicio móvil marítimo entre 4000 kHz y 27500 kHz, de acuerdo con la TABLA 11 que contiene el cuadro de frecuencia de transmisión para explotación simples en banda lateral única ( UB), y de frecuencia de transmisión para comunicaciones entre barcos en banda cruzada ( dos frecuencias), en kHz.

TABLA 11.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de 4 MHz | | Banda de 6 MHz | | Banda de 8 MHz | | Banda de 12 MHz | |
| Frecuencias  Portadoras | Frecuencias  asignadas | Frecuencias  Portadoras | Frecuencias  asignadas | Frecuencias  Portadoras | Frecuencias  asignadas | Frecuencias  Portadoras | Frecuencias  asignadas |
| 4116  4149 | 4147.4  4150.4 | 6224  6227  6230 | 6225.4  6228.4  6231.4 | 8294  8297 | 8295.4  8298.4 | 12353  12356  12359  12362  12365 | 12354.4  12357.4  12360.4  12363.4  12366.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de 16 MHz | | Banda de 18/19 MHz | | Banda de 22 MHz | | Banda de 25/26 MHz | |
| Frecuencias  Portadoras | Frecuencias  asignadas | Frecuencias  Portadoras | Frecuencias  asignadas | Frecuencias  Portadoras | Frecuencias  asignadas | Frecuencias  Portadoras | Frecuencias  asignadas |
| 16528  16531  16534  16537  16540  16543  16546 | 16529,4  16532,4  16535,4  16538,4  16541,4  16544,4  16547,4 | 18825  18828  18831  18834  18837  18840  18843 | 18826,4  18829,4  18832,4  18835,4  18838,4  18841,4  18844,4 | 22159  22162  22165  22168  22171  22174  22177 | 22160,4  22163,4  22166,4  22169,4  22172,4  22175,4  22178,4 | 25100  25103  25106  25109  25112  25115  25118 | 25101,4  25104,4  25107,4  25110,4  25113,4  25116,4  25119,4 |

Las frecuencias de la TABLA 11 están previstas para su utilización en común en el mundo entero por los barcos de todas las categorías, habida cuenta de las necesidades del tráfico, para las transmisiones de los barcos destinadas a las estaciones costeras y para las comunicaciones entre barcos. También podrá utilizarse en común en el mundo entero para las transmisiones de las estaciones costeras ( explotación símplex) a condición de que la potencia de cresta no rebase 1 kW.

* Canal No. 606 en la banda de 6 MHz.
* Canal No. 821 en la banda de 8 MHz.
* Canal No. 1221 en la banda de 12 MHz.
* Canal No. 1621 en la banda de 16 MHz.
* Canal No. 1806 en la banda de 18 MHz.
* Canal No. 2221 en la banda de 22 MHz.
* Canal No. 2510 en la banda de 25 MHz.

Las demás frecuencias de la TABLA 11 son frecuencias de trabajo.

ARTICULO 43: Para uso de las frecuencias portadoras:

* 1. kHz ( canal No. 421)

1. kHz ( canal No. 606)
2. kHz ( canal No. 833)

12290 kHz ( canal No. 1221)

16420 kHz ( canal No. 1621)

de las TABLAS 2,3,5,6,7,8,9,10 y 11 por la estaciones y de barco para fines de socorro y seguridad, véase los Artículos S31 y S52 y en el apéndice S13 del RR.

ARTICULO 44: Las frecuencias utilizadas en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo entre 4.000 y 27.500 kHz, para ser utilizadas por las estaciones de barco, para la transmisión de datos oceanográficos, telefonía dúplex; para estaciones de barco y estaciones costeras para la telefonía en simples, para telegrafía de banda ancha, facsímil y sistemas especiales de transmisión; para estaciones de barco, en sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha, y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 baudios MDF y 200 baudios para MDP; para estaciones de frecuencias.

TABLA 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda  MHz | Limites  kHz | Frecuencias asignables a estaciones de barco para la transmisión de datos oceanográficos | Limites  kHz | Frecuencias asignables de barco para telefonía en dúplex | Limites  kHz |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4063 | 4063,3-4064,8 | 4065 | 4066,4 – 4144,4 | 4146 |
|  |  | 6 f 0,3 kHz |  | 27f 3kHz |  |
| 6 | 6200 | - | 6200 | 6201,4 – 6222,4 | 6224 |
|  |  |  |  | 8f 3kHz |  |
| 8 | 8195 | - | 8195 | 8196,4 – 8292,4 | 8294 |
|  |  |  |  | 33f 3kHz |  |
| 12 | 12230 | - | 12230 | 12231,4-12351,4 | 12353 |
|  |  |  |  | 41f 3kHz |  |
| 16 | 16360 | - | 16360 | 16361,4-16526,4 | 16528 |
|  |  |  |  | 56f 3kHz |  |
| 18/19 | 18780 | - | 18780 | 18781,4-18823,4 | 18825 |
|  |  |  |  | 15f 3kHz |  |
| 22 | 22000 | - | 22000 | 22001,4-22157,4 | 22159 |
|  |  |  |  | 53f 3kHz |  |
| 25/26 | 25070 | - | 25070 | 25071,4-25098,4 | 25100 |
|  |  |  |  | 10f 3kHz |  |
| Banda MHz | Limites kHz | Frecuencias asignables a estaciones de barco y estaciones costeras para la telefonía en simplex | Limites kHz | Frecuencias asignables a estaciones de barco para telegrafía de banda ancha, facsímil y sistemas especiales de transmisión. | Límites kHz |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4146 | 4147,4 y 4150,4 | 4152 | 4154,4 – 4170 | 4172 |
|  |  | 2f 3kHz |  | 5f 4kHz |  |
| 6 | 6224 | 6225,4 – 6231,4 | 6233 | 6235,4 – 6259 | 6261 |
|  |  | 3f 3kHz |  | 7f 4kHz |  |
| 8 | 8294 | 8295,4 – 8298,4 | 8300 | 8302 – 8338 | 834 |
|  |  | 2f 3kHz |  | 10f 4kHz |  |
| 12 | 12353 | 12354,4 – 12366,4 | 12368 | 12370,4 – 12418 | 12420 |
|  |  | 5f 3kHz |  | 13f 4kHz |  |
| 16 | 16528 | 16529,4 – 16547,4 | 16549 | 16551,4 – 16615 | 16617 |
|  |  | 7f 3kHz |  | 17f 4kHz |  |
| 18/19 | 18825 | 18826,4 – 18844,4 | 18846 | 18848,4 – 18868 | 18870 |
|  |  | 7f 3kHz |  | 6f 4kHz |  |
| 22 | 22159 | 22160,4 – 22178,4 | 22180 | 22182,4 – 22238 | 2224 |
|  |  | 7f 3kHz |  | 15f 4kHz |  |
| 25/26 | 25100 | 25101,4 – 25119,4 | 25121 | 25123,4 – 25159 | 25161,25 |
|  |  | 7f 3kHz |  | 10f 4kHz |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda MHz | Limites kHz | Frecuencias asignables a estaciones de barco para la transmisión de datos oceanográficos. | Limites kHz | Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha, y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 baudios para MDF y 200 baudios para MDP. | Límites kHz |
| 4 | 4172 |  | 4172 | 4172,5 – 4181,5 | 4181,75 |
|  |  |  |  | 18f 0,5kHz |  |
| 6 | 6261 | 6261,3 – 6262,5 | 6262,75 | 6263 – 6275,5 | 6275,75 |
|  |  | 5f 0,3kHz |  | 25f 0,5kHz |  |
| 8 | 8340 | 8340,3 – 8341,4 | 8341,75 | - | 8341,75 |
|  |  | 5f 0,3kHz |  |  |  |
| 12 | 12420 | 12420,3 – 12421,5 | 12421,75 | - | 12421,75 |
|  |  | 5f 0,3kHz |  |  |  |
| 16 | 16617 | 16617,3 – 16618,5 | 16618,75 | - | 16618,75 |
|  |  | 5f 0,3kHz |  |  |  |
| 18/19 | 18870 | - | 18870 | - | 18870 |
|  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22240 | 22240,3 – 22241,5 | 22241,75 | - | 22241,75 |
|  |  | 5f 0,3kHz |  |  |  |
| 25/26 | 25161,25 | - | 25161,25 | - | 25161,25 |
| Banda MHz | Límites kHz | Frecuencias de llamadas asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B | Límites kHz | Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha, y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 baudios para MDF y 200 baudios para MDP. | Límites kHz |
| 4 | 4181,75 | - | 4186,75 | - | 4186,75 |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6275,75 | - | 6280,75 | 6281 – 6284,5 | 6284,75 |
|  |  |  |  | 8f 0,5kHz |  |
| 8 | 8341,75 | - | 8341,75 | - | 8341,75 |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12421,75 | - | 12421,75 | - | 12421,75 |
|  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16618,75 | - | 16618,75 | - | 16618,75 |
|  |  |  |  |  |  |
| 18/19 | 18870 | - | 18870 | - | 18870 |
|  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22241,75 | - | 22241,75 | - | 22241,75 |
|  |  |  |  |  |  |
| 25/26 | 25161,25 | - | 25161,25 | - | 25161,25 |
| Banda MHz | Límites kHz | Frecuencias de llamadas asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B. | Límites kHz | Frecuencias de llamadas asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B | Límites kHz |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4186,75 | 4187 – 4202 | 4202,25 | - | 4202,25 |
|  |  | 31f 0,5kHz |  |  |  |
| 6 | 6284,75 | 6285 – 6300 | 6300,25 | - | 6300,25 |
|  |  | 31f 0,5kHz |  |  |  |
| 8 | 8341,75 | 8342 – 8365,5 | 8365,75 | - | 8370,75 |
|  |  | 48f 0,5kHz |  |  |  |
| 12 | 12421,75 | 12422 – 12476,5 | 12476,75 | - | 12476,75 |
|  |  | 110f 0,5kHz |  |  |  |
| 16 | 16618,75 | 16619 – 16683 | 16683,25 | - | 16683,25 |
|  |  | 129f 0,5kHz |  |  |  |
| 18/19 | 18870 | - | 18870 | - | 18870 |
|  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22241,75 | 22242 – 22279 | 22279,25 | - | 22284,25 |
|  |  | 75f 0,5kHz |  |  |  |
| 25/26 | 25161,25 | 25161,5 – 25171 | 25171,25 | - | 25172,75 |
|  |  | 20f 0,5kHz |  |  |  |
| Banda MHz | Límites kHz | Frecuencias de llamadas asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B | Límites kHz | Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha, y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 baudios para MDF y 200 baudios para MDP. | Límites kHz |
| 4 | 4202,25 | - | 4202,25 | - | 4202,25 |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6300,25 | - | 6300,25 | - | 6300,25 |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8370,75 | 8371 – 8376 | 8376,25 | 8376,5 – 8396 | 8396,25 |
|  |  | 11f 0,5kHz |  | 4f 0,5kHz |  |
| 12 | 12476,75 | - | 12476,75 | 12477 – 12549,5 | 12549,75 |
|  |  |  |  | 146f 0,5kHz |  |
| 16 | 16683,25 | - | 16683,25 | 16683,5-16733,5 | 16733,75 |
|  |  |  |  | 101f 0,5kHz |  |
| 18/19 | 18870 | - | 18870 | 18870,5-18892,5 | 18892,75 |
|  |  |  |  | 45f 0,5kHz |  |
| 22 | 22284,25 | - | 22284,25 | 22284,5-22351,5 | 22351,75 |
|  |  |  |  | 135f 0,5kHz |  |
| 25/26 | 25172,75 | - | 25172,75 | 25173 – 25192,5 | 25192,75 |
|  |  |  |  | 4f 0,5kHz |  |
| Banda MHz | Límites kHz | Frecuencias de llamadas asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B | Límites kHz | Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha, y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 baudios para MDF y 200 baudios para MDP. | Límites kHz |
| 4 | 4202,25 | - | 4202,25 | - | 4202,25 |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6300,25 | - | 6300,25 | - | 6300,25 |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8396,25 | - | 8396,25 | - | 8396,25 |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12549,75 | - | 12554,75 | 12555 – 12559,5 | 12559,75 |
|  |  |  |  | 10f 0,5kHz |  |
| 16 | 16733,75 | - | 16738,75 | 16739 – 16784,5 | 16784,75 |
|  |  |  |  | 92f 0,5kHz |  |
| 18/19 | 18892,75 | - | 18892,75 | - | 18892,75 |
|  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22351,75 | - | 22351,75 | - | 22351,75 |
|  |  |  |  |  |  |
| 25/26 | 25192,75 | - | 25192,75 | - | 25192,75 |
| Banda MHz | Límites kHz | Frecuencias (no asociadas por pares) asignables a estaciones de barco para sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 baudios para MDF y 200 baudios para MDP y telegrafía Morse de clase A1A o A1B ( de trabajo) | Límites kHz | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4202,25 | 4202,5 – 4207 | 4207,25 |  |  |
|  |  | 10f 0,5kHz |  |  |  |
| 6 | 6300,25 | 6300,5 – 6311,5 | 6311,75 |  |  |
|  |  | 23f 0,5kHz |  |  |  |
| 8 | 8396,25 | 8396,5 – 8414 | 8414,25 |  |  |
|  |  | 36f 0,5kHz |  |  |  |
| 12 | 12559,75 | 12560 – 12576,5 | 12576,75 |  |  |
|  |  | 34f 0,5kHz |  |  |  |
| 16 | 16784,75 | 16785 - 16804 | 16804,25 |  |  |
|  |  | 39f 0,5kHz |  |  |  |
| 18/19 | 18892,75 | 18893 – 18898 | 18898,25 |  |  |
|  |  | 11f 0,5kHz |  |  |  |
| 22 | 22351,75 | 22352 – 22374 | 22374,25 |  |  |
|  |  | 45f 0,5kHz |  |  |  |
| 25/26 | 25192,75 | 25193 – 25208 | 25208,25 |  |  |
|  |  | 31f 0,5kHz |  |  |  |
| Banda MHz | Límites kHz | Frecuencias asignables a estaciones costeras para telefonía en dúplex | Límites kHz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4351 | 4352,4 – 4436,4 | 4438 |  |  |
|  |  | 29f 3kHz |  |  |  |
| 6 | 6501 | 6502,4 – 6523,4 | 6525 |  |  |
|  |  | 8f 3kHz |  |  |  |
| 8 | 8707 | 8708,4 – 8813,4 | 8815 |  |  |
|  |  | 36f 3kHz |  |  |  |
| 12 | 13077 | 13078,4 – 13198,4 | 13200 |  |  |
|  |  | 41f 3kHz |  |  |  |
| 16 | 17242 | 17243,4 – 17408,4 | 17410 |  |  |
|  |  | 56f 3kHz |  |  |  |
| 18/19 | 19755 | 19756,4 – 19798,4 | 19800 |  |  |
|  |  | 15f 3kHz |  |  |  |
| 22 | 22696 | 22697,4 – 22853,4 | 22855 |  |  |
|  |  | 53f 3kHz |  |  |  |
| 25/26 | 26145 | 26146,4 – 26173,4 | 26175 |  |  |
|  |  | 10f 3kHz |  |  |  |

ARTICULO 45: Disposición de canales para los sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha y de transmisión de datos en las bandas del servicio móvil marítimo comprendidas entre 4000 kHz y 27500 kHz. ( Frecuencias asociadas por pares). Las frecuencias de estaciones costeras para el funcionamiento con dos frecuencias ( kHz), se encuentran relacionadas en la TABLA 13.

TABLA 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 4 MHz | | Banda de 6 MHz | | Banda de 8MHz | | | |
| CANAL # | Frecuencias Tx | Frecuencias RX | Frecuencias Tx | Frecuencias Rx | Frecuencias Tx | | | Frecuencias Rx |
|  |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | 4210,5  4211,0  4211,5  4212,0  4212,5  4213,0  4213,5  4214,0  4214,5 | 4172,5  4173,0  4173,5  4174,0  4174,5  4175,0  4175,5  4176,0  4176,5 | 6314,5  6315,0  6315,5  6316,0  6316,5  6317,0  6317,5  6318,0  6318,5 | 6263,0  6263,5  6264,0  6264,5  6265,0  6265,5  6266,0  6266,5  6267,0 | | 8376,5  8417,0  8417,5  8418,0  8418,5  8419,0  8419,5  8420,0  8420,5 | 8376,5  8377,0  8377,5  8378,0  8378,5  8379,0  8379,5  8380,0  8380,5 | |

Continuación TABLA 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda MHz | Límites kHz | Frecuencias de trabajo asignables a estaciones de barco para llamada selectiva digital | Límites kHz | Límites kHz | Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones costeras para sistemas de telegrafía de impresión directa de bandas estrechas y de transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 baudios MDF y 200baudios para MDP. | Límites kHz |
| 4 | 4207,25 | 4207,5 – 4209 | 4209,25 | 4209.25 | 4209,5 – 4219 | 4219,25 |
|  |  | 4f 0,5kHz |  |  | 20f 0,5kHz |  |
| 6 | 6311,75 | 6312 – 6313,5 | 6313,75 | 6313,75 | 6314 – 6330,5 | 6330,75 |
|  |  | 4f 0,5kHz |  |  | 34f 0,5kHz |  |
| 8 | 8414,25 | 8414,5 – 8416 | 8416,25 | 8416,25 | 8416,5 – 8436 | 8436,25 |
|  |  | 4f 0,5kHz |  |  | 4f 0,5kHz |  |
| 12 | 12576,75 | 12577 – 12578,5 | 12578,75 | 12578,75 | 12579 – 12656,5 | 12656,75 |
|  |  | 4f 0,5kHz |  |  | 156f 0,5kHz |  |
| 16 | 16804,25 | 16804,5 – 16806 | 16806,25 | 16806,25 | 16806,5 – 16902,5 | 16902,75 |
|  |  | 4f 0,5kHz |  |  | 193f 0,5kHz |  |
| 18/18 | 18898,25 | 18898,5 – 18899,5 | 18899,75 | 19680,25 | 19680,5 – 19703 | 19703,25 |
|  |  | 3f 0,5kHz |  |  | 46f 0,5kHz |  |
| 22 | 22374,25 | 22374,5 – 22375,5 | 22375,75 | 22375,75 | 22376 – 22443,5 | 22443,75 |
|  |  | 3f 0,5kHz |  |  | 136f 0,5kHz |  |
| 25/26 | 25208,25 | 25208,5 – 25209,5 | 25210 | 26100,25 | 26100,5 – 26120,5 | 26120,75 |
|  |  | 3f 0,5kHz |  |  | 41f 0,5kHz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Banda MHz | Límites kHz | Frecuencias asignables a estaciones costeras para llamada selectiva digital | Límites kHz | Límites kHz | Frecuencias asignables a estaciones costeras para telegrafía Morse de clase A1A o A1B y telegrafía de banda ancha, facsímil, sistemas especiales de transmisión de datos y sistemas telegráficos de impresión directa. | Límites kHz |
| 4 | 4219,25 | 4219,5 – 4220,5 | 4221 | 4221 | - | 4351 |
|  |  | 3f 0,5kHz |  |  |  |  |
| 6 | 6330,75 | 6331 – 6332 | 6332,5 | 6332,5 | - | 6501 |
|  |  | 3f 0,5kHz |  |  |  |  |
| 8 | 8436,25 | 8436,5 – 8437,5 | 8438 | 8438 | - | 8707 |
|  |  | 3f 0,5kHz |  |  |  |  |
| 12 | 12656,75 | 12657 – 12658 | 12658,5 | 12658,5 | - | 13077 |
|  |  | 3f 0,5kHz |  |  |  |  |
| 16 | 16902,75 | 16903 – 16904 | 16904,5 | 16904,5 | - | 17242 |
|  |  | 3f 0,5kHz |  |  |  |  |
| 18/19 | 19703,25 | 19703,5 – 19704,5 | 19705 | 19705 | - | 19755 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Continuación TABLA 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 4 MHz | | Banda de 6 MHz | | Banda de 8MHz | | | |
| CANAL # | Frecuencias Tx | Frecuencias RX | Frecuencias Tx | Frecuencias Rx | Frecuencias Tx | | | Frecuencias Rx |
|  |
| 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 | 4217,0  4217,5  4218,0  4218,5  4219,0 | 4179,5  4180,0  4180,5  4181,0  4181,5 | 6321,0  6321,5  6322,0  6322,5  6323,0  6323,5  6334,0  6324,5  6325,0  6325,5  6326,0  6326,5  6327,0  6327,5  6328,0  6328,5  6329,0  6329,5  6330,0  6330,5 | 6270,0  6270,5  6271,0  6271,5  6272,0  6272,5  6273,0  6273,5  6274,0  6274,5  6275,0  6275,5  6281,0  6281,5  6282,0  6282,5  6283,0  6283,5  6284,0  6284,5 | | 8423,5  8424,0  8424,5  8425,0  8425,5  8426,0  8426,5  8427,0  8427,5  8428,0  8428,5  8429,0  8429,5  8430,0  8430,5  8431,0  8431,5  8432,0  8432,5  8433,0  8433,5  8434,0  8434,5  8435,0  8435,5  8436,0 | 8383,5  8384,0  8384,5  8385,0  8385,5  8386,0  8386,5  8387,0  8387,5  8388,0  8388,5  8389,0  8389,5  8390,0  8390,5  8391,0  8391,5  8392,0  8392,5  8393,0  8393,5  8394,0  8394,5  8395,0  8395,5  8396,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 12 MHz | | Banda de 16 MHz | | Banda de 18/19 MHz | | | |
| CANAL # | Frecuencias Tx | Frecuencias RX | Frecuencias Tx | Frecuencias Rx | Frecuencias Tx | | | Frecuencias Rx |
|  |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 | 12579,5  12580,0  12580,5  12581,0  12581,5  12582,0  12582,5  12583,0  12583,5  12584,0  12584,5  12585,0  12585,5  12586,0  12586,5  12589,0  12589,5  12590,0  12590,5  12591,0  12591,5  12592,0  12592,5  12593,0  12593,5  12594,0  12594,5  12595,0  12595,5  12596,0  12596,5  12597,0  12597,5  12598,0  12598,5  12599,0 | 12477,0  12477,5  12478,0  12478,5  12479,0  12479,5  12480,0  12480,5  12481,0  12481,5  12482,0  12482,5  12483,0  12483,5  12484,0  12484,5  12485,0  12485,5  12486,0  12486,5  12487,0  12487,5  12488,0  12488,5  12489,0  12489,5  12490,0  12490,5  12491,0  12491,5  12492,0  12492,5  12493,0  12493,5  12494,0  12494,5 | 16807,0  16807,5  16808,0  16808,5  16809,0  16809,5  16810,0  16810,5  16811,0  16811,5  16812,0  16812,5  16813,0  16813,5  16814,0  16816,5  16817,0  16817,5  16818,0  16818,5  16819,0  16819,5  16820,0  16820,5  16821,0  16821,5  16822,0  16822,5  16823,0  16823,5  16824,0  16824,5  16825,0  16825,5  16826,0  16826,5 | 16683,5  16684,0  16684,5  16685,0  16685,5  16686,0  16686,5  16687,0  16687,5  16688,0  16688,5  16689,0  16689,5  16690,0  16690,5  16693,0  16693,5  16694,0  16694,5  16695,0  16695,5  16696,0  16696,5  16697,0  16697,5  16698,0  16698,5  16699,0  16699,5  16700,0  16700,5  16701,0  16701,5  16702,0  16702,5  16703,0 | | 19681,0  19681,5  19682,0  19682,5  19683,0  19683,5  19684,0  19684,5  19685,0  19685,5  19686,0  19686,5  19687,0  19687,5  19688,0  19690,5  19691,0  19691,5  19692,0  16992,5  19693,0  19693,5  19694,0  19694,5  19695,0  19695,5  19696,0  19696,5  19697,0  19697,5  19698,0  19698,5  19699,0  19699,5  19700,0  19700,5 | 18870,5  18871,0  18871,5  18872,0  18873,0  18873,5  18874,0  18874,5  18875,0  18875,5  18876,0  18876,5  18877,0  18877,5  18878,0  18880,0  18880,5  18881,0  18881,5  18882,0  18882,5  18883,0  18883,5  18884,0  18884,5  18885,0  18885,5  18886,0  18886,5  18887,0  18887,5  18888,0  18888,5  18889,0  18889,5  18890,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 12 MHz | | Banda de 16 MHz | | Banda de 18/19 MHz | | | |
| CANAL # | Frecuencias Tx | Frecuencias RX | Frecuencias Tx | Frecuencias Rx | Frecuencias Tx | | | Frecuencias Rx |
|  |
| 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 | 12599,5  12600,0  12600,5  12601,0  12601,5  12602,0  12602,5  12603,0  12603,5  12604,0  12604,5  12605,0  12605,5  12606,0  12606,5  12607,0  12607,5  12608,0  12608,5  12609,0 | 12497,0  12497,5  12498,0  12498,5  12499,0  12499,5  12500,0  12500,5  12501,0  12501,5  12502,0  12502,5  12503,0  12503,5  12504,0  12504,5  12505,0  12505,5  12506,0  12506,5 | 16826,5  16827,0  16827,5  16828,0  16828,5  16829,0  16829,5  16830,0  16830,5  16831,0  16831,5  16832,0  16832,5  16833,0  16833,5  16834,0  16834,5  16835,0  16835,5  16836,0 | 16703,5  16704,0  16704,5  16705,0  16705,5  16706,0  16706,5  16707,0  16707,5  16708,0  16708,5  16709,0  16709,5  16710,0  16710,5  16711,0  16711,5  16712,0  16713,5  16713,0 | | 19701,0  19701,5  19702,0  19702,5  19703,0 | 18890,5  18891,0  18891,5  18892,0  18892,5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 12 MHz | | Banda de 16 MHz | | Banda de 18/19 MHz | | | |
| CANAL # | Frecuencias Tx | Frecuencias RX | Frecuencias Tx | Frecuencias Rx | Frecuencias Tx | | | Frecuencias Rx |
|  |
| 65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 | 12611,5  12612,0  12612,5  12613,0  12613,5  12614,0  12614,5  12615,0  12615,5  12616,0  12616,5  12617,0  12617,5  12618,0  12618,5  12619,0 | 12509,0  12509,5  12510,0  12510,5  12511,0  12511,5  12512,0  12512,5  12513,0  12513,5  12514,0  12514,5  12515,0  12515,5  12516,0  12516,5 | 16838,5  16839,0  16839,5  16840,0  16840,5  16841,0  16841,5  16842,0  16842,5  16843,0  16843,5  16844,0  16844,5  16845,0  16845,5  16846,0 | 16715,5  16716,0  16716,5  16717,0  16717,5  16718,0  16718,5  16719,0  16719,5  16720,0  16720,5  16721,0  16721,5  16722,0  16722,5  16723,0 | |  |  | |
|  | Banda de 12 MHz | | Banda de 16 MHz | | Banda de 18/19 MHz | | | |
| CANAL # | Frecuencias Tx | Frecuencias RX | Frecuencias Tx | Frecuencias Rx | Frecuencias Tx | | | Frecuencias Rx |
|  |
| 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 | 12619,5  12620,0  12620,5  12621,0  12621,5  12622,0  12520,0  12622,5  12623,0  12623,5  12624,0  12624,5  12625,0  12625,5  12626,0  12626,5  12627,0  12627,5  12628,0  12628,5  12629,0  12629,5  12630,0  12630,5  12631,0  12631,5 | 12517,0  12517,5  12518,0  12518,5  12519,0  12519,5  12520,0  12520,5  12521,0  12521,5  12522,0  12522,5  12523,0  12523,5  12524,0  12524,5  12525,0  12525,5  12526,0  12526,5  12527,0  12527,5  12528,0  12528,5  12529,0  12529,5 | 16846,5  16847,0  16847,5  16848,0  16848,5  16849,0  16849,5  16850,0  16850,5  16851,0  16851,5  16852,0  16852,5  16853,0  16853,5  16854,0  16854,5  16855,0  16855,5  16856,0  16856,5  16857,0  16857,5  16858,0  16858,5  16859,0 | 16723,5  16724,0  16724,5  16725,0  16725,5  16726,0  16726,5  16727,0  16727,5  16728,0  16728,5  16729,0  16729,5  16730,0  16730,5  16731,0  16731,5  16732,0  16732,5  16733,0  16733,5  16739,0  16739,5  16740,0  16740,5  16741,0 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 12 MHz | | Banda de 16 MHz | | Banda de 18/19 MHz | | | |
| CANAL # | Frecuencias Tx | Frecuencias RX | Frecuencias Tx | Frecuencias Rx | Frecuencias Tx | | | Frecuencias Rx |
|  |
| 111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 | 12634,0  12634,5  12635,0  12635,5  12636,0  12636,5  12637,0  12637,5  12638,0  12638,5 | 12532,0  12532,5  12533,0  12533,5  12534,0  12534,5  12535,0  12535,5  12536,0  12536,5 | 16861,5  16862,0  16862,5  16863,0  16863,5  16864,0  16864,5  16865,0  16865,5  16866,0 | 16743,5  16744,0  16744,5  16745,0  16745,5  16746,0  16746,5  16747,0  16747,5  16748,0 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 12 MHz | | Banda de 16 MHz | | Banda de 18/19 MHz | | | |
| CANAL # | Frecuencias Tx | Frecuencias RX | Frecuencias Tx | Frecuencias Rx | Frecuencias Tx | | | Frecuencias Rx |
|  |
| 121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153 | 12639.0  12639,5  12640,0  12640,5  12641,0  12641,5  12642,0  12642,5  12643,0  12643,5  12644,0  12644,5  12645,0  12645,5  12646,0  12646,5  12647,0  12647,5  12648,0  12648,5  12649,0  12649,5  12650,0  12650,5  12651,0  12651,5  12652,0  12652,5  12653,0  12653,5  12654,0  12654,5  12655,0 | 12537,0  12537,5  12538,0  12538,5  12539,0  12539,5  12540,0  12540,5  12541,0  12541,5  12542,0  12542,5  12543,0  12543,5  12544,0  12544,5  12545,0  12545,5  12546,0  12546,5  12547,0  12547,5  12548,0  12548,5  12549,0  12549,5  12555,0  12555,5  12556,0  12556,5  12557,0  12557,5  12558,0 | 16866,5  16867,0  16867,5  16868,0  16868,5  16869,0  16869,5  16870,0  16870,5  16871,0  16871,5  16872,0  16872,5  16873,0  16873,5  16874,0  16874,5  16875,0  16875,5  16876,0  16876,5  16877,0  16877,5  16878,0  16878,5  16879,0  16879,5  16880,0  16880,5  16881,0  16881,5  16882,0  16882,5 | 16748,5  16749,0  16749,5  16750,0  16750,5  16751,0  16751,5  16752,0  16752,5  16753,0  16753,5  16754,0  16754,5  16755,0  16755,5  16756,0  16756,5  16757,0  16757,5  16758,0  16758,5  16759,0  16759,5  16760,0  16760,5  16761,0  16761,5  16762,0  16762,5  16763,0  16763,5  16764,0  16764,5 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 12 MHz | | Banda de 16 MHz | | Banda de 18/19 MHz | | | |
| CANAL # | Frecuencias Tx | Frecuencias RX | Frecuencias Tx | Frecuencias Rx | Frecuencias Tx | | | Frecuencias Rx |
|  |
| 158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193 |  |  | 16885,0  16885,5  16886,0  16886,5  16887,0  16887,5  16888,0  16888,5  16889,0  16889,5  16890,0  16890,5  16891,0  16891,5  16892,0  16892,5  16893,0  16893,5  16894,0  16894,5  16895,0  16895,5  16896,0  16896,5  16897,0  16897,5  16898,0  16898,5  16899,0  16899,5  16900,0  16900,5  16901,0  16901,5  16902,0  16902,5 | 16767,0  16767,5  16768,0  16768,5  16769,0  16769,5  16770,0  16770,5  16771,0  16771,5  16772,0  16772,5  16773,0  16773,5  16774,0  16774,5  16775,0  16775,5  16776,0  16776,5  16777,0  16777,5  16778,0  16778,5  16779,0  16779,5  16780,0  16780,5  16781,0  16781,5  16782,0  16782,5  16783,0  16783,5  16784,0  16784,5 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 22 MHz | | Banda de 25/26 MHz | |
| CANAL # | Frecuencias Tx | Frecuencias Rx | Frecuencias Tx | Frecuencias Rx |
|  |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 | 22376,5  22377,0  22377,5  22378,0  22378,5  22379,0  22379,5  22380,0  22380,5  22381,0  22381,5  22382,0  22382,5  22383,0  22383,5  22384,0  22384,5  22385,0  22385,5  22386,0  22386,5  22387,0  22387,5  22388,0  22388,5  22389,0  22389,5  22390,0  22390,5  22391,0  22391,5  22392,0  22392,5  22393,0  22393,5  22394,0  22394,5  22395,0  22395,5  22396,0 | 22284,5  22285,0  22285,5  22286,0  22286,5  22287,0  22287,5  22288,0  22288,5  22289,0  22289,5  22290,0  22290,5  22291,0  222915  22292,0  22292,5  22293,0  22293,5  22294,0  22294,5  22295,0  22295,5  22296,0  22296,5  22297,0  22297,5  22298,0  22298,5  22299,0  22299,5  22300,0  22300,5  22301,0  22301,5  22302,0  22302,5  22303,0  22303,5  22304,0 | 26101,0  26101,5  26102,0  26102,5  26103,0  26103,5  26104,0  26104,5  26105,0  26105,5  26106,0  26106,5  26107,0  26107,5  26108,0  26108,5  26109,0  26109,5  26110,0  26110,5  26111,0  26111,5  26112,0  26112,5  26113,0  26113,5  26114,0  26114,5  26115,0  26115,5  26116,0  26116,5  26117,0  26117,5  26118,0  26118,5  26119,0  26119,5  26120,0  26120,5 | 25173,0  25173,5  25174,0  25174,5  25175,0  25175,5  25176,0  25176,5  25177,0  25177,5  25178,0  25178,5  25179,0  25179,5  25180,0  25180,5  25181,0  25181,5  25182,0  25182,5  25183,0  25183,5  25184,0  25184,5  25185,0  25185,5  25186,0  25186,5  25187,0  25187,5  25188,0  25188,5  25189,0  25189,5  25190,0  25190,5  25191,0  25191,5  25192,0  25192,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda de 22 MHz | | | |  |
| CANAL # | Frecuencias Tx | Frecuencias Rx | CANAL # | Frecuencias Tx | Frecuencias Rx |
|  |  |
| 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88 | 22396,5  22397,0  22397,5  22398,0  22398,5  22399,0  22399,5  22400,0  22400,5  22401,0  22401,5  22404,0  22404,5  22405,0  22405,5  22406,0  22406,5  22407,0  22407,5  22408,0  22408,5  22409,0  22409,5  22410,0  22410,5  22411,0  22411,5  22412,0  22412,5  22413,0  22413,5  22414,0  22414,5  22415,0  22415,5  22416,0  22416,5  22417,0  22417,5  22418,0  22418,5  22419,0  22419,5  22420,0 | 22304,5  22305,0  22305,5  22306,0  22306,5  22307,0  22307,5  22308,0  22308,5  22309,0  22309,5  22312,0  22312,5  22313,0  22313,5  22314,0  22314,5  22315,0  22315,5  22316,0  22316,5  22317,0  22317,5  22318,0  22318,5  22319,0  22319,5  22320,0  22320,5  22321,0  22321,5  22322,0  22322,5  22323,0  22323,5  22324,0  22324,5  22325,0  22325,5  22326,0  22326,5  22327,0  22327,5  22328,0 | 89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135 | 22420,5  22421,0  22421,5  22422,0  22422,5  22423,0  22423,5  22424,0  22424,5  22425,0  22425,5  22428,0  22428,5  22429,0  22429,5  22430,0  22430,5  22431,0  22431,5  22432,0  22432,5  22433,0  22433,5  22434,0  22434,5  22435,0  22435,5  22436,0  22436,5  22437,0  22437,5  22438,0  22438,5  22439,0  22439,5  22440,0  22440,5  22441,0  22441,5  22442,0  22442,5  22443,0  22443,5 | 22328,5  22329,0  22329,5  22330,0  22330,5  22331,0  22331,5  22332,0  22332,5  22333,0  22333,5  22336,0  22336,5  22337,0  22337,5  22338,0  22338,5  22339,0  22339,5  22340,0  22340,5  22341,0  22341,5  22342,0  22342,5  22343,0  22343,5  22344,0  22344,5  22345,0  22345,5  22346,0  22346,5  22347,0  22347,5  22348,0  22348,5  22349,0  22349,5  22350,0  22350,5  22351,0  22351,5 |

La velocidad de los sistemas de datos y de telegrafía de impresión directa de banda estrecha no excederá de 100 baudios en MDF ni de 200 baudios en MDP.

ARTICULO 46: Disposición de canales para los sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha y de transmisión de datos en las bandas del servicio móvil marítimo comprendidas entre 400 kHz y 27500 kHz. ( Frecuencias no asociadas por pares). Las frecuencias de transmisión de las estaciones de barco(kHz), se encuentran relacionadas en la TABLA 14

TABLA 14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * + - 1. Bandas de frecuencias | | | |  |  |  |  |
| CANAL | 4 MHz | 6 MHz | 8MHz | 12 MHz | 16MHz | 18/19 MHz | 22 MHz | 25/26 MHz |
|  |  |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 | 4202,5  4203,0  4203,5  4204,0  4204,5  4205,0  4205,5  4206,0  4206,5  4207,0 | 6300,5  6301,0  6301,5  6302,0  6302,5  6303,0  6303,5  6304,0  6304,5  6305,0  6305,5  6306,0  6306,5  6307,0  6307,5  6308,0  6308,5  6309,0  6309,5  6310,0  6310,5  6311,0  6311,5 | 8396,5  8397,0  8397,5  8398,0  8398,5  8399,0  8399,5  8400,0  8400,5  8401,0  8401,5  8402,0  8402,5  8403,0  8403,5  8404,0  8404,5  8405,0  8405,5  8406,0  8406,5  8407,0  8407,5  8408,0  8408,5  8409,0  8409,5  8410,0  8410,5  8411,0  8411,5  8412,0  8412,5  8413,0  8413,5  8414,0 | 12560,0  12560,5  12561,0  12561,5  12562,0  12562,5  12563,0  12563,5  12564,0  12564,5  12565,0  12565,5  12566,0  12566,5  12567,0  12567,5  12568,0  12568,5  12569,0  12569,5  12570,0  12570,5  12571,0  12571,5  12572,0  12572,5  12573,0  12573,5  12574,0  12574,5  12575,0  12575,5  12576,0  12576,5 | 16785,0  16785,5  16786,0  16786,5  16787,0  16787,5  16788,0  16788,5  16789,0  16789,5  16790,0  16790,5  16791,0  16791,5  16792,0  16792,5  16793,0  16793,5  16794,0  16794,5  16795,0  16795,5  16796,0  16796,5  16797,0  16797,5  16798,0  16798,5  16799,0  16799,5  16800,0  16800,5  16801,0  16801,5  16802,0  16802,5  16803,0  16803,5  16804,0 | 18893,0  18893,5  18894,0  18894,5  18895,0  18895,5  18896,0  18896,5  18897,0  18897,5  18898,0 | 22352,0  22352,5  22353,0  22353,5  22354,0  22354,5  22355,0  22355,5  22356,0  22356,5  22357,0  22357,5  22358,0  22358,5  22359,0  22359,5  22360,0  22360,5  22361,0  22361,5  22362,0  22362,5  22363,0  22363,5  22364,0  22364,5  22365,0  22365,5  22366,0  22366,5  22367,0  22367,5  22368,0  22368,5  22369,0  22369,5  22370,0  22370,5  22371,0  22371,5  22372,0  22372,5  22373,0  22373,5  22374,0 | 25193,0  25193,5  25194,0  25194,5  25195,0  25195,5  25196,0  25196,5  25197,0  25197,5  25198,0  25198,5  25199,0  25199,5  25200,0  25200,5  25201,0  25201,5  25202,0  25202,5  25203,0  25203,5  25204,0  25204,5  25205,0  25205,5  25206,0  25206,5  25207,0  25207,5  25208,0 |

La velocidad de los sistemas de datos y de telegrafía de impresión directa de banda estrecha no excederá de 100 baudios en MDF ni de 200 baudios en MDP.

ARTICULO 47: Las frecuencias de llamada asignables a las estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B, a velocidades no superiores a 40 baudios con anchura de banda en cada una de las bandas de

0,5 kHz, se encuentra relacionadas en la TABLA 15

TABLA15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * + - 1. Bandas de frecuencias | | | |  |  |  |  |
| Grupo | # de serie de canal | Banda de 4MHz | Banda de 6MHz | Banda de 8MHz | Banda de 12MHz | Banda de 16 MHz | Banda de 22 MHz | Banda de 25/26 MHz |
|  |  |
| 1 | 1  2 | 4182,0  4182,5 | 6277,0  6277,5 | 8366,0  8366,5 | 12550,0  12550,5 | 16734,0  16734,5 | 22279,5  22280,0 | Canal A  25171,5  Grupos I y II |
| Canal común Canal común | 3  4 | 4184,0  4184,5 | 6276,0  6276,5 | 8368,0  8369,0 | 12552,0  12533,5 | 16736,0  16738,0 | 22280,5  22281,0 | Canal común C 25172 |
| II | 5  6 | 4183,0  4183,5 | 6278,0  6278,5 | 8367,0  8367,5 | 12551,0  12551,5 | 16735,0  16735,5 | 22281,5  22282,0 | Canal A  25171,5  Grupo I y II |
| III | 7  8 | 4185,0  4185,5 | 6279,0  6279,5 | 8368,5  8369,5 | 12552,5  12553,0 | 16736,5  16737,0 | 22282,5  22283,0 | Canal B  25172,5 |
| IV | 9  10 | 4186,0  4186,5 | 6280,0  6280,5 | 8370,0  8370,5 | 12554,0  12554,5 | 16737,5  16738,5 | 22283,5  22284,0 | Grupos III y IV |

ARTICULO 48: Banda de 156 a 157, 45 MHz y de 160,6 a 162,05 MHz

Se puede utilizar la frecuencia de 156,3 MHz, utilizando emisiones de clase G3E, para la comunicación entre las estaciones de barco y aeronave que participan en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento. También puede ser utilizada por las estaciones de aeronaves para comunicar las estaciones de barco para otros fines de seguridad.

Las bandas de 156 a 157,45 MHz y de 160,6 a 162,05 MHz se atribuyen a títulos primarios para el servicio móvil marítimo en las zonas costeras colombianas y ríos navegables, pero se autoriza su utilización en redes continentales del servicio FIJO y MÓVIL a condición de no causar interferencias al servicio móvil marítimo.

La banda de 156 a 157,45 MHz se encuentra dentro del rango de 150,05 a 156,7625 MHz el cual está atribuido a título primario en la región 2 para los servicios FIJO y MÓVIL.

El cuadro de frecuencias para estaciones de barco del servicio móvil marítimo en la banda 156- 174 MHz, se encuentran relacionadas en la TABLA 16.

TABLA 16.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de Canal | Frecuencias de Transmisión (MHz) | | |
|  | Estaciones de Barco | Estaciones costeras | |
| 60 | 156,025 | 160,625 | |
| 1 | 156.050 | 160,650 | |
| 61 | 156,075 | 160,675 | |
| 2 | 156,100 | 160,700 | |
| 62 | 156,125 | 160,725 | |
| 3 | 156,150 | 160,750 | |
| 63 | 156,175 | 160,775 | |
| 4 | 156,200 | 160,800 | |
| 64 | 156,225 | 160,825 | |
| 5 | 156,250 | 160,850 | |
| 65 | 156,275 | 160,875 | |
| 6 | 156,300 |  | |
| 66 | 156,325 | 160,925 | |
| 7 | 156,350 | 160,950 | |
| 67 | 156,375 | 156,375 | |
| 8 | 156,400 | |  |
| 68 | 156,425 | | 156,425 |
| 9 | 156,450 | | 156,450 |
| 69 | 156,475 | | 156,475 |
| 10 | 156,500 | | 156,500 |
| 70 | 156,525 | | 156,525 |
| 11 | 156,550 | | 156,550 |
| 71 | 156,575 | | 156,575 |
| 12 | 156,600 | | 156,600 |
| 72 | 156,625 | |  |
| 13 | 156,650 | | 156,650 |
| 73 | 156,675 | | 156,675 |
| 14 | 156,700 | | 156,700 |
| 74 | 156,725 | | 156,725 |
| 15 | 156,750 | | 156,750 |
| 75 | 156,775 | | 156,7875 |
| 16 | 156,800 | | 156,800 |
| 76 | 156,825 | | 156,8375 |
| 17 | 156,850 | | 156,850 |
| 77 | 156,875 | |  |
| 18 | 156,900 | | 161,500 |
| 78 | 156,925 | | 161,525 |
| 19 | 156,950 | | 161,550 |
| 79 | 156,975 | | 161,575 |
| 20 | 157,000 | | 161,600 |
| 80 | 157,025 | | 161,625 |
| 21 | 157,050 | | 161,650 |
| 81 | 157,075 | | 161,675 |
| 22 | 157,100 | | 161,700 |
| 82 | 157,125 | | 161,725 |
| 23 | 157,150 | | 161,750 |
| 83 | 157,175 | | 161,775 |
| 24 | 157,200 | | 161,800 |
| 84 | 157,225 | | 161,825 |
| 25 | 157,250 | | 161,850 |
| 85 | 157,275 | | 161,875 |
| 26 | 157,300 | | 161,900 |
| 86 | 157,325 | | 161,925 |
| 27 | 157,350 | | 161,950 |
| 87 | 157,375 | | 161,975 |
| 28 | 157,400 | | 162,000 |
| 88 | 157,425 | | 162,025 |
|  |  | |  |

El canal No. 70 con frecuencia 156,525 MHz se atribuye para la llamada selectiva digital para socorro, seguridad y llamada.

El canal 75 y 76 dentro de los anchos de banda de 156,7625 a 156,7875 y de 156,8125 a 156,8375 MHz se reservan como bandas de guarda del canal 16.

ARTICULO 49: Se atribuye a nivel nacional las frecuencias 156,3 MHz, 156,525 MHz y 156,65 MHz para el servicio auxiliar de ayuda del servicio móvil marítimo.

Se puede utilizar la frecuencia 156,3 MHz, utilizando emisiones de la clase G3E, para la comunicación entre las estaciones de barco y de aeronaves que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento. También puede ser utilizada por las estaciones de aeronaves para comunicar con las estaciones de barco para otros fines de seguridad.

La frecuencia de 156,525 MHz se utilizará exclusivamente para la llamada selectiva digital con fines de socorro, seguridad y llamada en el servicio móvil marítimo en ondas métricas ( véase la Resolución 323 ( Mob-87) ) . las condiciones de utilización de estas frecuencias de hallan fijadas en los Artículos S31 y S52 y en apéndice S18 del RR.

En las comunicaciones entre las estaciones de barco a barco, relativas a la seguridad de la navegación se utiliza la frecuencia 156,650 MHz conforme a la nota p) del apéndice S18 del RR.

ARTICULO 50: Banda de 156,7625 a 156,8375 MHz.

La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional de socorro, seguridad llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en ondas métricas. Se empleará para la señal, las llamadas y el tráfico de socorro, para la señal y el tráfico de urgencia y para la señal de seguridad. Los mensajes de seguridad deberán transmitirse, siempre que sea posible, en una frecuencia de trabajo, previo aviso en la de 156,8 MHz. Las condiciones de utilización de esta frecuencia se especifican en los artículos S31 y S52 y el apéndice S13 del RR.

La frecuencia 156,8 MHz puede además utilizarse de conformidad con los procedimientos en vigor para los servicios de radiocomunicaciones terrenales, en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos especiales tripulados. Las condiciones de utilización de estas frecuencia se fija en los Artículos S31 y S52 y el apéndice S13 del RR.

La frecuencia de 156,8 MHz sólo puede ser utilizada por las estaciones de aeronaves, para fines de seguridad.

ARTICULO 51: Banda de 216 a 220 MHz.

El servicio MÓVIL MARÍTIMO comparte a título primario esta banda con el servicio FIJO.

No podrá autorizarse nuevas estaciones del servicio de Radiolocalización en la banda 216- 223 MHz. Las estaciones antes de la vigencia del presente Decreto podrá continuar funcionando a título secundario.

ATRIBUCIÓN ADICIONAL : La banda de 216,220 MHz se podrá autorizar artículo secundario a redes continentales del servicio FIJO y MÓVIL a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo.

ARTICULO 52: Banda de 1530 a 1533 MHz.

El servicio MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE ( espacio- Tierra) comparte a título primario esta banda con los servicios OPERACIONES ESPECIALES ( espacio- Tierra) Y MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (espacio- Tierra). También comparte la banda con los servicios Exploración de la Tierra por satélite, Fijo y Móvil, los causales se encuentran a título secundario.

La banda de 1530 a 1533 MHz no se utilizará para enlaces de conexión de ningún servicio. No obstante, en circunstancias excepcionales, se podrá autorizar a una estación terrenal situada en un punto fijo determinado de cualquier de los servicios móviles por satélite a comunicar a través de estaciones especiales que utilicen estas bandas.

La utilización de la banda 1533 a 1535 MHz por el servicio móvil aeronáutico para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos por el servicio móvil.

La utilización de la banda 1533 a 1535 MHz por los servicios móviles por satélite está sujeta a coordinación según el número S9.11 bis, con excepción de lo previsto en S9.13.

ARTICULO 54: Banda de 1535 a 1544 MHz.

El servicio MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE ( espacio- Tierra) comparte con el servicio móvil terrenal por satélite ( espacio- Tierra) el cual está atribuido a título secundario.

L a banda de 1535 a 1544 MHz no se utilizará para enlaces de conexión de ningún servicio. No obstante, en circunstancias excepcionales, se podrá autorizar a una estación terrena situada en un punto fijo determinado de cualquier de los servicios móviles por satélite a comunicar a través de estaciones especiales que utilicen estas bandas.

La utilización de la banda 1535 a 1544 MHz por los servicios móviles por satélite está sujeta a coordinación según el número S9.11bis, con excepción de lo previsto en S9. 13.

ARTICULO 55: Banda 1631,5 a 1634,5 MHz.

El servicio MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra- espacio) comparte a título primario estas banda con el servicio MÓVIL TERRETRE POR SATÉLITE ( Tierra- espacio).

La banda de 1631,5 a 1634,5 MHz no se utilizará para enlaces de conexión de ningún servicio. No obstante, en circunstancias excepcionales, se podrá autorizar a una estación terrena situada en un punto fijo determinado de cualquier de los servicios móviles por satélite a comunicar a través de estaciones especiales que utilicen estas bandas.

La utilización de la banda 1535 a 1544 MHz por los servicios móviles por satélite está sujeta a coordinación según el número S9.11bis, con excepción de lo previsto en S9. 13.

ARTICULO 55: Banda de 1631,5 a 1634,5 MHz.

El servicio MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE ( Tierra- espacio) comparte a título primario esta banda con el servicio MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra- espacio).

La banda de 1631,5 a 1634,5 MHz no se utilización para enlaces de conexión de ningún servicio. No obstante, en circunstancias excepcionales, se podrá autorizar a una estación terrena situada en un punto fijo determinado de cualquier de los servicios móviles por satélite a comunicar a través de estaciones especiales que utilicen estas bandas.

La utilización de la banda 1631,5 a 1634,5 Mhz por los servicios móviles por satélite está sujeta a coordinación según el número S9. 11bis, con excepcional de lo previsto en S9.13.

Las estaciones terrenas terrestre y estaciones terrenas de barco de los servicios móviles por satélite que funcionan en la banda de 1631,5 a 1634,5 MHz no causará interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo que funcionen en Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Benin, Bulgaria, Camerún, España, Francia, Gabón, Guinea, Guinea Bissau, Hungría, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Libia, Malí, Mauritania, Moldova, Mongolia, Nigeria, Pakistán, Polonia, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Rusia, Senegal, Siria, Swazilandia, Tayikistán, Tanzania, Turkmenistán, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Zambia y Zimbabwe.

ARTICULO 56: Banda de 1634,5 a 1645,5 MHz.

En la banda, el servicio MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE ( Tierra- espacio) comparte con el servicio Móvil terrestre por satélite (Tierra- espacio) el cual está atribuido a título secundario.

La banda de 1634,5 a 1645,5 MHz no es utilizará para enlaces de conexión de ningún servicio. No obstante, en circunstancias excepcionales, se podrá autorizar a una estación terrena situada en un punto fijo determinado de cualquier de los servicios móviles por satélite a comunicar a través de estaciones especiales que utilicen estas bandas.

La utilización de la banda 1634,5 a 1645,5 MHz por los servicios móviles por satélite está sujeta a coordinación según el número S9.11bis, con excepción de lo previsto en S9.13.

Las estaciones terrenas terrestre t estaciones terrenas de barco de los servicios móviles por satélite que funcionan en la banda de 1634,5 a 1645,5 ,MHz no causará interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo que funcionen en Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Belarús, Benin, Bulgaria, Camerún, España, Francia, Gabón, Guinea, Guinea Bissau, Hungría, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Libia, Malí, Mauritania, Moldova, Mongolia, Nigeria, Pakistán, Polonia, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Rusia, Senegal, Swazilandia, Tayikistán, Tanzania, Turkmenistán Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Zambia y Zimbabwe.

ARTICULO 57: Banda de 5470 a 5650 MHz.

Se atribuye esta banda para el servicio de RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA a título primario. Comparte la banda con el servicio de Radiolocalización el cual se atribuye a título secundario

Los radares instalados en tierra, que funcionen el la banda 5600 a 5650 MHz para las necesidades de la meteorología, están autorizados a funcionar sobre una base de igualdad con las estaciones del servicio de radionavegación marítima.

ARTICULO 58: Banda de 9200 a 9300 MHz.

Se atribuye esta banda para el servicio de RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA a título primario. Comparte la banda con el servicio de RADIOLOCALIZACIÓN el cual se atribuye a título primario.

En la banda de 9200 a 9300 MHz el servicio marítimo de radionavegación está limitado a radares costeros.

En la banda de 9200 a 9300 MHz puede utilizarse transpondedores de búsqueda y salvamento (SART9 teniendo debidamente en cuenta la Recomendaciones correspondientes del UIT-R (Véase también el artículo S31).

ARTICULO 59: Las bandas de frecuencias atribuidas mediante el presente Decreto para la utilización del servicio móvil marítimo, podrá ser utilizadas en redes continentales a condición de no causar interferencias perjudiciales al servicio marítimo el cual gozará de todas las protecciones.

CAPITULO IV

DE LAS LICENCIAS PARA EL ACCESO A LAS BANDAS DE FRECUENCIAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO.

Articulo 60: El Ministerio de Comunicaciones expedirá licencia para la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo a personas naturales o jurídicas que realicen operaciones marítimas, portuarias y fluviales debidamente reconocidas por la autoridad marítima o fluvial competente.

ARTICULO 61: Las estaciones que utilicen las bandas del servicio móvil marítimo atribuidas por el presente Decreto, deberán poseer una licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones.

Las licencias para las estaciones serán autorizadas por el Ministerio de Comunicaciones en el mismo acto que otorgue la licencia para la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo a que se refiere el artículo 60 de este decreto.

PARÁGRAFO 1: Se exceptúan del requerimiento establecido en el presente artículo, las naves de bandera extranjera, las que deberán portar siempre a bordo la licencia expedida por la autoridad por la autoridad competente del país donde las mismas se encuentren matriculas.

PARÁGRAFO 2: De las misma forma, las naves menores o embarcaciones, cuyo único mecanismo de impulsión sean los remos y que se dediquen al transporte de personal, a la pesca artesanal o a las actividades deportivas, no estará obligadas a tramitar y obtener la licencia a que se refiere el presente artículo.

ARTICULO 62: Cuando se trate de naves mayores, naves menores y embarcaciones que realicen navegación internacional, el Ministerio de Comunicaciones a través de la Secretaria General y la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios Postales, expedirá una licencia internacional, que autorizará al utilización de las bandas del servicio móvil marítimo, así como el distintivo de llamada internacional. Igualmente, el Ministerio de Comunicaciones expedirá la correspondiente certificación basada en la Resolución que expida la licencia.

La licencia y la certificación de que trata este artículo tendrá una vigencia de cinco (5) años prorrogables en los términos que establezca la Ley.

ARTICULO 63: Cuando se trata de naves menores y de estaciones costeras que realicen operaciones marítimas, portuarias y /o fluviales reconocidas por la autoridad marítima o fluvial competente que realicen navegación nacional, el Ministerio de Comunicaciones a través de la Dirección de Telecomunicaciones y Servicio Postales y la Dirección de Redes, expedirá, una licencia nacional, que autorizará la utilización de las bandas del servicio móvil marítimo, así como el distintivo de llamada nacional.

La licencia de que trata este artículo tendrá una vigencia de cinco (5) años prorrogables en los términos que establezca la Ley.

ARTICULO 64: La naves mayores que realicen navegación internacional además de poseer la licencia, deberá dar cumplimiento a las siguientes disposiciones:

* 1. Poseer una estación radiotelefónica en la banda de VHF marina que contenga los canales atribuidos de acuerdo con la TABLA 16 del ARTÍCULO 448 del presente Decreto.
  2. Poseer las estaciones Radiotelefónicas en bandas de VLF, LF, MF Y HF necesarias y suficientes atribuidas al servicio móvil marítimo para garantizar la seguridad y operatividad de la navegación.
  3. Contar con un operador radiotelegráfico debidamente licenciado.
  4. Poseer un registro en el que se anotarán, en el momento que ocurra y con indicación de la hora de ocurrencia, los siguientes eventos:

* + 1. todas las comunicaciones relativas al tráfico de socorro, íntegramente.
    2. Las comunicaciones de urgencia y seguridad.
    3. La escucha efectuada durante los períodos de silencio en la frecuencia internacional de socorro.
    4. Las comunicaciones entre la estación del barco y las estaciones terrestres o móviles.
    5. Los incidentes del servicio de toda clase.
    6. La situación del barco, al menos una vez por día, si el reglamento de a bordo lo permite
    7. El comienzo u el final de cada período de servicio.
  1. La lista alfabética de distintivos de llamada de las estaciones que toman parte en el servicio móvil marítimo.
  2. El Nomenclátor de estaciones costras.
  3. El Nomenclátor de estaciones de barco ( facultativamente el suplemento).
  4. El Manual para uso de los servicios móvil marítimo por satélite.
  5. Las tarifas telegráficas de los países a los que la estación transmite más a menudo radiotelegramas.

ARTICULO 65: Las naves menores que realicen navegación internacional, además de poseer la licencia, deberán dar cumplimiento a las disposiciones consagradas en los numerales 1 a 5 del Artículo anterior.

Las naves menores que no realicen navegación internacional, además de poseer la licencia, deberán disponer a bordo, al menos de una estación radiotelefónicas en la banda de VHF marina con capacidad de operar en los canales atribuidos para el servicio móvil marítimo de acuerdo con la TABLA 16 del Artículo 48 del presente Decreto.

ARTICULO 66: Las personas naturales o jurídicas titulares de una licencia para utilizar las bandas del servicio móvil marítimo deberán identificar plenamente sus equipos de radiocomunicaciones y expedir carné personalizado a cada uno de los operadores de éstos, responsabilizándose en todo caso del uso que dichas personas hagan de los equipos.

ARTICULO 67: El titular de una licencia deberá presentar solicitud de modificación de la misma, cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos:

Venta de la motonave. En cuyo caso el cesionario deberá cumplir con los requisitos exigidos para ser titular, en los términos establecidos en la Ley y en este Decreto.

Cambio de nombre de la motonave.

Cambio de razón social de las empresas que realicen operaciones marítimas, portuarias o fluviales.

La solicitudes a que se refiere el presente artículo deberá presentarse al Ministerio de Comunicaciones, dentro de los treintas (30) días siguientes a la ocurrencia del hecho que la motive.

ARTICULO 68: El Ministerio de Comunicaciones a través de la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios Postales, expedirán las licencias de operador radiotelegrafista y /o radiotelefonista con base en título de idoneidad expedido por instituciones o centros educativos de formación específica debidamente reconocidos por autoridad competente.

La licencia de que trata este Artículo tendrá una vigencia de cinco ( 5) años prorrogables en los términos que establezca la Ley.

ARTICULO 69: El Ministerio de Comunicaciones contará con un (1) mes a partir de la recepción de la totalidad de la documentación relacionada con la solicitud de licencia internacional para la nave mayor y para nave menor que realice navegación internacional, para la expedición de la licencia y el certificado correspondiente.

ARTICULO 70: El Ministerio de Comunicaciones contará con dos (2) meses a partir de la recepción de la totalidad de la documentación relacionada con la solicitud de licencia nacional para nave menor o embarcación y para estaciones costeras que realicen operaciones marítimas, portuarias y /o fluviales reconocidas por la autoridad marítima o fluvial competente que realice navegación nacional.

Articulo 71: El Ministerio de Comunicaciones costará con dos (2) meses a partir de la recepción de la totalidad de la documentación relacionada con la solicitud de operador radiotelegrafista o radio telefonista, para la expedición de la respectiva licencia.

CAPITULO V

DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIAS PARA EL ACCESO A LAS BANDAS DE FRECUENCIA ATRIBUIDAS AL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO.

ARTICULO 72: Para obtener la licencia que autoriza la utilización de la bandas del servicio móvil marítimo, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

* + 1. Solicitud dirigida al Ministerio de Comunicaciones suscritas por la persona natural o por el representante de la persona jurídica. Esta solicitud también podrá presentarse mediante apoderado en los términos del Código contencioso administrativo.
    2. Certificado de existencia y representación legal vigente, se trate de persona jurídica o fotocopia de la cédula de ciudadanía cuando se trate de persona natural.
    3. Certificación expedida por la autoridad marítima o fluvial competente que contenga la siguiente información.

. Concepto sobre la conveniencia y necesidad del peticionario para la utilización de las bandas del servicio móvil marítimo. Este concepto no será necesario cuando se trate de solicitud de licencia para naves.

. Certificación de las características técnicas de los equipos a utilizar de acuerdo con el formato diseño para tal fin.

. Certificación de inspección de los equipos de radiocomunicaciones.

. Constancia de la presentación del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes ante la DIMAR, expedido por el Consejo Nacional de Estupefaciente del Ministerio de Justicia, para operaciones marítimas.

ARTICULO 73: Para optar la licencia de operador radiotelegrafista o radiotelefonista del servicio móvil marítimo, los peticionarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Solicitud suscrita por el interesado dirigida al Ministerio de Comunicaciones en los términos del Código contencioso administrativo.
2. Fotocopia del documento de identificación.
3. Titulo o certificación que acredite idoneidad para desempeñar las funciones de radioperador en la modalidad solicitada.
4. Recibo de la consignación pagada a favor del Fondo de Comunicaciones, incluyendo los datos personales del peticionario.

ARTICULO 74: La solicitud de prórroga de la licencia deberá cumplir con los mismos requisitos contemplados en los Artículos 72 y 73, para cada caso. Para la prórroga de la licencia de radioperadores, el literal c del Artículo 73 se puede suplir con la copia de la licencia que se desea prorrogar.

CAPITULO IV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS.

Articulo 75: Son características técnicas esenciales de los equipos de radiocomunicación utilizados en el servicio móvil marítimo, las siguientes:

Equipos móviles:

Potencia radiada aparente ( p.r.a )

Ancho de Banda

Bandas de frecuencias.

Equipos fijos

Potencia radiada aparente ( p.r.a )

Ancho de Banda

Bandas de Frecuencia

Ubicación.

ARTICULO 76: Las características técnicas de los transmisores de banda lateral única utilizados para la radiotelefonía en el servicio móvil marítimo, en las bandas comprendidas entre 1606,5 kHz y 27500 kHz serán las siguientes:

1. Potencia de Portadora:

Para las emisiones de clase J3E, la potencia de la portadora será por lo, menos de 40 dB inferior a la potencia de cresta de la envolvente de la emisión.

1. Las estaciones costeras y las de barco transmitirán en la banda lateral superior solamente.
2. La banda de audiofrecuencia transmitida debe extenderse de 350 Hz a 2700 Hz y la variación de amplitud en función de la frecuencia no será superior a 6dB.
3. La frecuencia de la portadora de los transmisores se mantendrá dentro de las tolerancias especificadas en el apéndice 7 del RR.
4. La modulación de frecuencia no deseada de la onda portadora debe ser lo suficientemente reducida para no crear disposiciones perjudiciales.
5. Cuando se utilicen emisiones de clase H3H o J3E, la potencia de toda la emisión no deseada aplicada a la línea de alimentación de la antena en toda frecuencia debe mantenerse, cuando el transmisor funcione con su potencia en la cresta de la envolvente, dentro de los límites que se indican en el cuadro siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| Diferencia () entre la frecuencia de la emisión no deseada y la frecuencia asignada ( kHz) | Atención mínima respecto a la potencia en la cresta de la envolvente |
| 1,5 < () < 4,5  4,5 < () < 7,5  7,5 < () | 31 dB  38dB  43 dB sin que la potencia de la emisión no deseada supere los 50mW. |

AARTICULO 77: Las características técnicas de los transmisores y recepción utilizados en el servicio móvil marítimo, en la banda de 156-174 MHz será las siguientes:

1. Se utilizará únicamente la modulación de frecuencia con una preacentuación de 6 dB por octava ( modulación de fase).
2. La desviación de frecuencia correspondiente al 100% de modulación se aproximará más posible a + 5 kHz. En ningún caso excederá de + 5 kHz.
3. La tolerancia de frecuencia de frecuencia de las estaciones costeras y de barco será de 10 millonésimas.
4. Cuando se transmita en una de las frecuencias indicadas en la TABLA 16, la radicación de cada estación deberá estar, en su origen, polarizada verticalmente.
5. La banda de audiofrecuencia se limitará a 300 Hz.
6. La potencia media de los transmisores de estaciones de barco deberá poder reducirse rápidamente a un valor inferior o igual a 1 vatios, excepto en el caso de los equipos de llamada selectiva digital que funcionan en 156,525 MHz (canal 70), en cuyo caso la posibilidad de reducir la potencia es optativa.
7. Las estaciones que utilicen la llamada selectiva digital deberán poseer las siguientes características:
   1. Sensibilidad para determinar la presencia de una señal en 156,525 MHz ( canal 70), y
   2. Prevención automática de la transmisión de una llamada, excepto para las llamadas de socorro y seguridad, cuando el canal esté ocupado por llamadas.
8. El resto de las características de los transmisores y receptores en relación con la utilización de la llamada selectiva digital deben cumplir las Recomendaciones pertinentes de la UIT-R.

ARTICULO 78: Cualquier cambio o modificación de las características esenciales del equipo de radiocomunicaciones autorizado, requiere permiso previo del Ministerio de Comunicaciones. El titular de una licencia podrá efectuar libremente el cambio o sustitución de sus equipos siempre y cuando conserve las características técnicas de los transreceptores que fueros originalmente autorizados. En este caso deberá informar al Ministerio de Comunicaciones de los cambios realizados durante los treintas días siguientes a la ocurrencia del hecho.

ARTICULO 79: Se prohíbe toda emisión que pueda causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad transmitidas en las frecuencias atribuidas al servicio auxiliar de ayuda, del servicio móvil marítimo.

Se prohíbe la transmisión de señal de alarma completa, con fines de pruebas en cualquier frecuencia, excepto para las pruebas esenciales coordinadas con las autoridades competente. Como excepción a la dispuesto, se permitirán esta pruebas cuando el equipo radiotelefónico esté únicamente previsto para funcionar en la frecuencia internacional de socorro, de 2182 kHz o de 156,8 MHz. En cuyo caso se tendrá que utilizar una antena artificial adecuada.

CAPITULO VII

PERSONAL ESPECIALIZADO AL SERVICIO DE LAS TELECOMUNICACIONES.

ARTICULO 80: El personal técnico que opere equipos de telecomunicaciones en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo deberá acreditar idoneidad cono operador radiotelegrafista y /o radiotelefonista, condición que deben verificar fehacientemente los armadores que requieran utilizar los servicios de estos operadores.

ARTICULO 81: Los elementos que están relacionados con los conocimientos que deben acreditar los operadores radiotelegrafistas versarán sobre las siguientes materias:

Elemento C: Código Morse ( CW)

Elemento L: Legislación y reglamentación nacional e internacional sobre

Telecomunicaciones.

Elemento RT: Radiotécnica aplicada a la radiotelegrafia.

Elemento PR: Prácticas

ARTICULO 82: Los elementos que están relacionados con los conocimientos necesarios que deben acreditar los operadores radiotelefonistas versarán sobre las siguientes materias:

Elemento L: Legislación y reglamentación nacional e internacional sobre

Telecomunicaciones.

Elemento RTF: Radiotécnica aplicada a la radiotelefonía.

Elemento PR: Práctica.

ARTICULO 83: El Ministerio de Comunicaciones podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las condiciones que debe acreditar el personal especializado que opere equipos de telecomunicaciones del servicio auxiliar de ayuda del servicio móvil marítimo. Igualmente podrá delegar en un organismo la función de comprobar la idoneidad exigida para los operadores radiotelegrafistas y /o radiotelefonistas.

CAPITULO VIII

TARIFAS Y SANCIONES

ARTICULO 84: Las licencias para la utilización de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo tendrán un costo por el término inicial de duración de la licencia, según la siguiente TABLA:

TABLA 17

|  |  |
| --- | --- |
| CLASE | Salarios Mínimos Legales Mensuales |
| Nave mayor de 10.001 TRN | 5 |
| Nave mayor entre 501 y 10.000 TRN | 3 |
| Nave mayor de menos de 500 TRN | 2 |
| Nave menor de navegación internacional | 2 |
| Nave menor o embarcación | 1 |
| Operador marítimo de naves mayores | 5 |
| Operador marítima de naves menores | 2 |
| Operador portuario | 5 |
| Operador fluvial | 1 |
| Radio operador | 0.4 |
| Modificación | 1 |
|  |  |

El pago deberá efectuarse a favor del Fondo de Comunicaciones.

ARTICULO 85: Los valores contemplados en la TABLA 17 de tarifas son aplicables a las solicitudes de prórroga.

ARTICULO 86: Para tramitar la licencia para naves, la solicitud deberá venir acompañada del correspondiente recibo de consignación debidamente cancelados los derechos establecidos según el Artículo 84 del presente Decreto. Dicho valor no será reembolsable.

ARTICULO 87: El pago que cause la expedición de licencias para la utilización de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo, diferentes de las estaciones a borde de naves, deberá realizar en un plazo de quince ( 15) días hábiles a partir de la fecha de la notificación del acto administrativo que otorgue la licencia.

El no pago oportuno en el plazo señalado dejará sin efectos la licencia y se recobrará el distintivo. El texto de la licencia expresamente señalará la invalidez de los derechos consagrados en la misma, si el peticionario no cancela los derechos correspondientes en el plazo señalado.

ARTICULO 88: Las estaciones de telecomunicaciones que utilicen las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo sin la respectiva licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones, serán consideradas clandestinas y se les aplicará el Artículo 50 del Decreto 1900 de 1992.

ARTICULO 89: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, le corresponderá al Ministerio de Comunicaciones mediante resolución motivada la imposición de las sanciones por la violencia de las disposiciones consagradas en el presente Decreto, en los términos del capítulo IV del Decreto 1900 de 1992 y los pagos correspondientes que se causen deberán hacerse a favor del Fondo de Comunicaciones.

ARTICULO 90: Cuando se introduzcan modificaciones de las características técnicas esenciales autorizadas a las estaciones de telecomunicaciones del servicio móvil marítimo, sin autorización del Ministerio de Comunicaciones se impondrá una multa equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales. En caso de reincidencia, el valor de la multa será de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales, y podrá dar lugar a la pérdida de los derechos conferidos en la autorización.

ARTICULO 91: El incumplimiento de lo previsto en el Artículo 7, acarreará una sanción de 10 salarios mínimos mensuales legales y no podrá expedírsele licencia hasta tanto introduzcan las correcciones necesarias.

ARTICULO 92: El incumplimiento de lo previsto en el Artículo 67, acarreará una sanción de cinco salarios mínimos mensuales legales cuando no se preséntela solicitud en el término señalado. Si el titular de la licencia no presenta la solicitud de modificación, dará lugar a la pérdida de los derechos conferidos en la autorización.

ARTICULO 93: La utilización de las frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo para servicios diferentes de los de los descritos en el Artículo 1 del presente Decreto, serán sancionados con el pago de 20 salarios mínimos mensuales, y la reincidencia acarreará el retiro definitivo de la licencia.

ARTICULO 94: El incumplimiento de las demás obligaciones previstas en este Decreto y a cargo de los licenciatarios, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 53 del Decreto 1900 de 1990, previsto el cumplimiento del procedimiento legal.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES FINALES.

ARTICULO 95: El Ministerio de Comunicaciones tendrá un plazo de dos meses a partir de la publicación del presente Decreto, para reglamentar las frecuencias a tribuidas al servicio móvil marítimo que se encuentran consagradas en la TABLA 16 del Artículo 48.

ARTICULO 96: Las estaciones de telecomunicaciones , que al momento de la expedición de esta norma, utilicen las frecuencias del servicio móvil marítimo, contará con un plazo de seis (6) meses para cumplir los requerimientos exigidos en el presente Decreto y demás disposiciones vigentes.

ARTICULO 97: El Ministerio de Comunicaciones a través de la Dirección Telecomunicaciones, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de este Decreto ejecutará las acciones correspondientes que permitan el uso eficiente de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTICULO 98: Al servicio marítimo por satélite, además de las normas pertinentes señaladas en este Decreto, le son aplicables las disposiciones contenidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

ARTICULO 99: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 12 NOV. 1996

EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES

SAULO ARBOLEDA GOMEZ.